Anexo A – Orçamento estimativo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  | **Obra: REFORMA FÓRUM ELEITORAL IPIRÁ** | **Bancos:** | |  | | **Encargos Sociais** | | | |
|  | |  |  |  | **SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe** | |  | | **Não Desonerado:  Horista: 115,15% Mensalista: 71,22%** | | | |
| **Orçamento Sintético** | | | | | | | | | | | | |
| **Item** | **Código** | | **Banco** | **Descrição** | **Und** | **Quant.** | | **Valor Unit com BDI** | | **Total** | | **Peso (%)** |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| **01** |  | |  | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** |  |  | |  | | **116.075,74** | | **10,23 %** |
| **01.01** |  | |  | **DESPESAS COM PESSOAL** |  |  | |  | | **94.689,29** | | **8,34 %** |
| 01.01.01 | 88326 | | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.028,57 | | 33,30 | | 34.251,38 | | 3,02 % |
| 01.01.02 | 100305 | | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 264,00 | | 138,92 | | 36.674,88 | | 3,23 % |
| 01.01.03 | 93572 | | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3,00 | | 7.921,01 | | 23.763,03 | | 2,09 % |
| **01.02** |  | |  | **DESPESAS GERAIS DE CONSUMO E MANUTENÇÃO** |  |  | |  | | **5.889,54** | | **0,52 %** |
| 01.02.01 | IP0001 | | C. Própria | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | MÊS | 3,00 | | 1.963,18 | | 5.889,54 | | 0,52 % |
| **01.03** |  | |  | **EQUIPAMENTOS NÃO INCORPORADOS** |  |  | |  | | **15.496,91** | | **1,37 %** |
| 01.03.01 | 97063 | | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF\_11/2017 | m² | 457,02 | | 18,72 | | 8.555,41 | | 0,75 % |
| 01.03.02 | 97064 | | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF\_11/2017 | M | 72,00 | | 33,66 | | 2.423,52 | | 0,21 % |
| 01.03.03 | IP0007 | | C. Própria | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO | M2XMÊS | 342,78 | | 10,37 | | 3.554,62 | | 0,31 % |
| 01.03.04 | IP0008 | | C. Própria | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO | MXMÊS | 36,00 | | 26,76 | | 963,36 | | 0,08 % |
| **02** |  | |  | **DESPESAS GERAIS DE INSTALAÇÃO DE CANTEIRO** |  |  | |  | | **7.817,79** | | **0,69 %** |
| **02.01** |  | |  | **IMPOSTOS / TAXAS** |  |  | |  | | **1.270,22** | | **0,11 %** |
| 02.01.01 | CM00318 | | C. Própria | ART | UND | 1,00 | | 396,55 | | 396,55 | | 0,03 % |
| 02.01.02 | IP0005 | | C. Própria | ALVARÁ DE REFORMA | UND | 1,00 | | 505,03 | | 505,03 | | 0,04 % |
| 02.01.03 | IP0214 | | C. Própria | HABITE-SE | UND | 1,00 | | 368,64 | | 368,64 | | 0,03 % |
| **02.02** |  | |  | **SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO** |  |  | |  | | **1.966,08** | | **0,17 %** |
| 02.02.01 | CM00224 | | C. Própria | PCMSO | UND | 1,00 | | 983,04 | | 983,04 | | 0,09 % |
| 02.02.02 | IP0006 | | C. Própria | PPRA / PGR | UND | 1,00 | | 983,04 | | 983,04 | | 0,09 % |
| **02.03** |  | |  | **INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS** |  |  | |  | | **4.581,49** | | **0,40 %** |
| 02.03.01 | IP0009 | | C. Própria | MOBILIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | UND | 1,00 | | 3.582,05 | | 3.582,05 | | 0,32 % |
| 02.03.02 | WDS0001 | | C. Própria | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | m² | 2,00 | | 499,72 | | 999,44 | | 0,09 % |
| **03** |  | |  | **SERVIÇOS PRELIMINARES** |  |  | |  | | **29.738,83** | | **2,62 %** |
| **03.01** |  | |  | **ÁREA EXTERNA** |  |  | |  | | **25.488,83** | | **2,25 %** |
| 03.01.01 | 95875 | | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020 | M3XKM | 907,70 | | 2,87 | | 2.605,09 | | 0,23 % |
| 03.01.02 | 97622 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m³ | 3,44 | | 69,78 | | 240,04 | | 0,02 % |
| 03.01.03 | 97626 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m³ | 0,58 | | 747,06 | | 433,29 | | 0,04 % |
| 03.01.04 | 97631 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 96,58 | | 4,17 | | 402,73 | | 0,04 % |
| 03.01.05 | 98524 | | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF\_05/2018 | m² | 139,22 | | 3,89 | | 541,56 | | 0,05 % |
| 03.01.06 | IP0010 | | C. Própria | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m³ | 18,78 | | 284,20 | | 5.337,27 | | 0,47 % |
| 03.01.07 | IP0012 | | C. Própria | REMOÇÃO DE GRADIL, DE FORMA CUIDADOSA, COM REAPROVEITAMENTO | m² | 53,11 | | 15,55 | | 825,86 | | 0,07 % |
| 03.01.08 | IP0013 | | C. Própria | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 0,15 M | m³ | 39,39 | | 104,36 | | 4.110,74 | | 0,36 % |
| 03.01.09 | IP0014 | | C. Própria | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 240,20 | | 18,07 | | 4.340,41 | | 0,38 % |
| 03.01.10 | IP0016 | | C. Própria | ATERRO MANUAL DE FOSSA / SUMIDOURO / CAIXAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA - INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL DE EMPRÉSTIMO | m³ | 6,24 | | 128,66 | | 802,83 | | 0,07 % |
| 03.01.11 | IP0017 | | C. Própria | LIMPEZA DE CONJUNTO FOSSA E SUMIDOURO COM ATÉ 5,0 M3 | UND | 1,00 | | 430,08 | | 430,08 | | 0,04 % |
| 03.01.12 | IP0018 | | C. Própria | REMOÇÃO DE PORTÃO EM NYLOFOR - SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 9,92 | | 6,21 | | 61,60 | | 0,01 % |
| 03.01.13 | WDS0042 | | C. Própria | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | m³ | 90,77 | | 26,38 | | 2.394,51 | | 0,21 % |
| 03.01.14 | WDS0154 | | C. Própria | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO | M | 72,94 | | 40,62 | | 2.962,82 | | 0,26 % |
| **03.02** |  | |  | **TELHADO** |  |  | |  | | **4.250,00** | | **0,37 %** |
| 03.02.01 | 97622 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m³ | 1,85 | | 69,78 | | 129,09 | | 0,01 % |
| 03.02.02 | 97631 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 37,09 | | 4,17 | | 154,66 | | 0,01 % |
| 03.02.03 | 97647 | | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 256,99 | | 4,36 | | 1.120,47 | | 0,10 % |
| 03.02.04 | 97662 | | SINAPI | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | M | 3,00 | | 0,62 | | 1,86 | | 0,00 % |
| 03.02.05 | IP0015 | | C. Própria | DEMOLIÇÃO DE RUFO DE CONCRETO | M | 72,50 | | 6,58 | | 477,05 | | 0,04 % |
| 03.02.06 | IP0019 | | C. Própria | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA | m² | 53,48 | | 10,61 | | 567,42 | | 0,05 % |
| 03.02.07 | IP0161 | | C. Própria | REMOÇÃO RESERVATÓRIO 2000 L, SEM REAPROVEITAMENTO | UND | 1,00 | | 64,97 | | 64,97 | | 0,01 % |
| 03.02.08 | IP0194 | | C. Própria | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | m² | 128,50 | | 11,28 | | 1.449,48 | | 0,13 % |
| 03.02.09 | IP0211 | | C. Própria | REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO - COM REAPROVEITAMENTO | m² | 20,00 | | 14,25 | | 285,00 | | 0,03 % |
| **04** |  | |  | **COBERTURA** |  |  | |  | | **90.692,93** | | **7,99 %** |
| **04.01** |  | |  | **PLATIBANDA** |  |  | |  | | **11.669,54** | | **1,03 %** |
| 04.01.01 | 87794 | | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF\_09/2022 | m² | 54,38 | | 56,57 | | 3.076,27 | | 0,27 % |
| 04.01.02 | 87893 | | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF\_10/2022 | m² | 54,38 | | 9,54 | | 518,78 | | 0,05 % |
| 04.01.03 | 93204 | | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF\_03/2016 | M | 79,57 | | 83,82 | | 6.669,55 | | 0,59 % |
| 04.01.04 | IP0020 | | C. Própria | RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NITOPRIMER | M | 10,00 | | 76,25 | | 762,50 | | 0,07 % |
| 04.01.05 | IP0021 | | C. Própria | ESTUCAMENTO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA | m² | 1,00 | | 93,70 | | 93,70 | | 0,01 % |
| 04.01.06 | IP0022 | | C. Própria | APLICAÇÃO TELA POLIÉSTER - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO | m² | 39,88 | | 13,76 | | 548,74 | | 0,05 % |
| **04.02** |  | |  | **TELHAMENTO** |  |  | |  | | **46.021,17** | | **4,05 %** |
| 04.02.01 | 87893 | | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF\_10/2022 | m² | 24,58 | | 9,54 | | 234,49 | | 0,02 % |
| 04.02.02 | 92543 | | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019 | m² | 128,50 | | 29,70 | | 3.816,45 | | 0,34 % |
| 04.02.03 | IP0023 | | C. Própria | CONFECÇÃO DE PILARES EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, 0,30 X 0,30 M | M | 20,48 | | 169,21 | | 3.465,42 | | 0,31 % |
| 04.02.04 | IP0024 | | C. Própria | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 256,99 | | 95,95 | | 24.658,19 | | 2,17 % |
| 04.02.05 | IP0025 | | C. Própria | PINTURA DE TELHADO COM TINTA TÉRMICA REFLETIVA, COR BRANCO, DUAS DEMÃOS | m² | 256,99 | | 53,88 | | 13.846,62 | | 1,22 % |
| **04.03** |  | |  | **RUFO** |  |  | |  | | **13.151,06** | | **1,16 %** |
| 04.03.01 | IP0026 | | C. Própria | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM | M | 72,50 | | 87,93 | | 6.374,92 | | 0,56 % |
| 04.03.02 | IP0027 | | C. Própria | RASGO EM ALVENARIA (LARGURA MAIOR QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM) | M | 72,50 | | 20,15 | | 1.460,87 | | 0,13 % |
| 04.03.03 | IP0032 | | C. Própria | IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR (6 DEMÃOS), REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER | m² | 58,98 | | 90,12 | | 5.315,27 | | 0,47 % |
| **04.04** |  | |  | **CALHAS IMPERMEABILIZADAS / COLETORES ÁGUAS PLUVIAIS** |  |  | |  | | **10.118,73** | | **0,89 %** |
| 04.04.01 | 101159 | | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_05/2020 | m² | 4,20 | | 174,10 | | 731,22 | | 0,06 % |
| 04.04.02 | 87745 | | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF\_07/2021 | m² | 16,79 | | 68,73 | | 1.153,97 | | 0,10 % |
| 04.04.03 | 98546 | | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF\_06/2018 | m² | 35,68 | | 139,78 | | 4.987,35 | | 0,44 % |
| 04.04.04 | 98563 | | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF\_06/2018 | m² | 16,79 | | 46,79 | | 785,60 | | 0,07 % |
| 04.04.05 | 98564 | | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF\_06/2018 | m² | 18,89 | | 65,53 | | 1.237,86 | | 0,11 % |
| 04.04.06 | IP0028 | | C. Própria | MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM | m² | 13,43 | | 55,97 | | 751,67 | | 0,07 % |
| 04.04.07 | IP0029 | | C. Própria | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAMADA SEPARADORA DE PROTEÇÃO MECÂNICA / MANTA | m² | 16,79 | | 4,90 | | 82,27 | | 0,01 % |
| 04.04.08 | IP0030 | | C. Própria | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM MANTA ASFALTICA | UND | 2,00 | | 26,72 | | 53,44 | | 0,00 % |
| 04.04.09 | IP0031 | | C. Própria | PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM ASFALTO | M | 19,60 | | 17,11 | | 335,35 | | 0,03 % |
| **04.05** |  | |  | **LAJES IMPERMEABILIZADAS** |  |  | |  | | **9.732,43** | | **0,86 %** |
| **04.05.01** |  | |  | **LAJE RESERVATÓRIO** |  |  | |  | | **4.494,44** | | **0,40 %** |
| 04.05.01.01 | 87745 | | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF\_07/2021 | m² | 11,15 | | 68,73 | | 766,33 | | 0,07 % |
| 04.05.01.02 | 98546 | | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF\_06/2018 | m² | 16,39 | | 139,78 | | 2.290,99 | | 0,20 % |
| 04.05.01.03 | 98563 | | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF\_06/2018 | m² | 11,15 | | 46,79 | | 521,70 | | 0,05 % |
| 04.05.01.04 | 98564 | | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF\_06/2018 | m² | 5,24 | | 65,53 | | 343,37 | | 0,03 % |
| 04.05.01.05 | IP0028 | | C. Própria | MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM | m² | 5,24 | | 55,97 | | 293,28 | | 0,03 % |
| 04.05.01.06 | IP0029 | | C. Própria | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAMADA SEPARADORA DE PROTEÇÃO MECÂNICA / MANTA | m² | 11,15 | | 4,90 | | 54,63 | | 0,00 % |
| 04.05.01.07 | IP0031 | | C. Própria | PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM ASFALTO | M | 13,10 | | 17,11 | | 224,14 | | 0,02 % |
| **04.05.02** |  | |  | **LAJE MARQUISE** |  |  | |  | | **5.237,99** | | **0,46 %** |
| 04.05.02.01 | 87745 | | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF\_07/2021 | m² | 10,55 | | 68,73 | | 725,10 | | 0,06 % |
| 04.05.02.02 | 98546 | | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF\_06/2018 | m² | 18,86 | | 139,78 | | 2.636,25 | | 0,23 % |
| 04.05.02.03 | 98563 | | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF\_06/2018 | m² | 10,55 | | 46,79 | | 493,63 | | 0,04 % |
| 04.05.02.04 | 98564 | | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF\_06/2018 | m² | 8,31 | | 65,53 | | 544,55 | | 0,05 % |
| 04.05.02.05 | IP0028 | | C. Própria | MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM | m² | 8,31 | | 55,97 | | 465,11 | | 0,04 % |
| 04.05.02.06 | IP0029 | | C. Própria | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAMADA SEPARADORA DE PROTEÇÃO MECÂNICA / MANTA | m² | 10,55 | | 4,90 | | 51,69 | | 0,00 % |
| 04.05.02.07 | IP0031 | | C. Própria | PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM ASFALTO | M | 18,80 | | 17,11 | | 321,66 | | 0,03 % |
| **05** |  | |  | **RESERVATÓRIO INFERIOR** |  |  | |  | | **37.283,63** | | **3,28 %** |
| **05.01** |  | |  | **MOVIMENTO DE TERRA FUNDAÇÕES** |  |  | |  | | **1.073,98** | | **0,09 %** |
| 05.01.01 | 95875 | | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020 | M3XKM | 10,00 | | 2,87 | | 28,70 | | 0,00 % |
| 05.01.02 | 96527 | | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_06/2017 | m³ | 4,28 | | 164,02 | | 702,00 | | 0,06 % |
| 05.01.03 | 96995 | | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF\_10/2017 | m³ | 3,48 | | 63,27 | | 220,17 | | 0,02 % |
| 05.01.04 | IP0033 | | C. Própria | REGULARIZAÇÃO MANUAL | m² | 12,23 | | 7,91 | | 96,73 | | 0,01 % |
| 05.01.05 | WDS0042 | | C. Própria | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | m³ | 1,00 | | 26,38 | | 26,38 | | 0,00 % |
| **05.02** |  | |  | **FUNDAÇÕES** |  |  | |  | | **5.457,68** | | **0,48 %** |
| 05.02.01 | 96536 | | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF\_06/2017 | m² | 10,19 | | 102,38 | | 1.043,25 | | 0,09 % |
| 05.02.02 | 96543 | | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF\_06/2017 | KG | 12,00 | | 23,59 | | 283,08 | | 0,02 % |
| 05.02.03 | 96544 | | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF\_06/2017 | KG | 18,00 | | 21,50 | | 387,00 | | 0,03 % |
| 05.02.04 | 96616 | | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF\_08/2017 | m³ | 0,19 | | 851,80 | | 161,84 | | 0,01 % |
| 05.02.05 | IP0035 | | C. Própria | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0,61 | | 890,81 | | 543,39 | | 0,05 % |
| 05.02.06 | IP0036 | | C. Própria | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 25 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA | m² | 18,00 | | 168,84 | | 3.039,12 | | 0,27 % |
| **05.03** |  | |  | **SUPERESTRUTURA** |  |  | |  | | **6.710,71** | | **0,59 %** |
| 05.03.01 | 103669 | | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_02/2022 | m³ | 0,43 | | 1.213,94 | | 521,99 | | 0,05 % |
| 05.03.02 | 103682 | | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_02/2022 | m³ | 0,61 | | 1.234,94 | | 753,31 | | 0,07 % |
| 05.03.03 | 92413 | | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF\_09/2020 | m² | 10,08 | | 164,89 | | 1.662,09 | | 0,15 % |
| 05.03.04 | 92448 | | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF\_09/2020 | m² | 10,19 | | 212,95 | | 2.169,96 | | 0,19 % |
| 05.03.05 | 92775 | | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_12/2015 | KG | 23,00 | | 24,52 | | 563,96 | | 0,05 % |
| 05.03.06 | 92776 | | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF\_12/2015 | KG | 18,00 | | 22,06 | | 397,08 | | 0,03 % |
| 05.03.07 | 92778 | | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_12/2015 | KG | 37,00 | | 17,36 | | 642,32 | | 0,06 % |
| **05.04** |  | |  | **COBERTURA RESERVATÓRIO** |  |  | |  | | **2.070,16** | | **0,18 %** |
| 05.04.01 | 92543 | | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019 | m² | 16,44 | | 29,70 | | 488,26 | | 0,04 % |
| 05.04.02 | IP0026 | | C. Própria | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM | M | 12,11 | | 87,93 | | 1.064,83 | | 0,09 % |
| 05.04.03 | IP0027 | | C. Própria | RASGO EM ALVENARIA (LARGURA MAIOR QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM) | M | 12,11 | | 20,15 | | 244,01 | | 0,02 % |
| 05.04.04 | IP0212 | | C. Própria | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM REAPROVEITAMENTO DE TELHAS | m² | 16,44 | | 16,61 | | 273,06 | | 0,02 % |
| **05.05** |  | |  | **ALVENARIA DE FECHAMENTO** |  |  | |  | | **3.709,41** | | **0,33 %** |
| 05.05.01 | 103330 | | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021 | m² | 34,72 | | 103,28 | | 3.585,88 | | 0,32 % |
| 05.05.02 | IP0038 | | C. Própria | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER - UTILIZANDO ARGAMASSA EXPANSIVA | M | 13,65 | | 9,05 | | 123,53 | | 0,01 % |
| **05.06** |  | |  | **REVESTIMENTO** |  |  | |  | | **12.226,68** | | **1,08 %** |
| **05.06.01** |  | |  | **REVESTIMENTO EXTERNO** |  |  | |  | | **10.258,31** | | **0,90 %** |
| 05.06.01.01 | 87792 | | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF\_08/2022 | m² | 39,06 | | 53,13 | | 2.075,25 | | 0,18 % |
| 05.06.01.02 | 87894 | | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022 | m² | 39,06 | | 9,08 | | 354,66 | | 0,03 % |
| 05.06.01.03 | IP0148 | | C. Própria | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS JATOBÁ, 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), COR BRANCO NEVE, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC III | m² | 39,06 | | 200,42 | | 7.828,40 | | 0,69 % |
| **05.06.02** |  | |  | **REVESTIMENTO INTERNO** |  |  | |  | | **1.968,37** | | **0,17 %** |
| 05.06.02.01 | 87529 | | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014 | m² | 33,92 | | 52,19 | | 1.770,28 | | 0,16 % |
| 05.06.02.02 | 87879 | | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022 | m² | 33,92 | | 5,84 | | 198,09 | | 0,02 % |
| **05.07** |  | |  | **PAVIMENTAÇÃO** |  |  | |  | | **584,35** | | **0,05 %** |
| 05.07.01 | 87620 | | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF\_07/2021 | m² | 14,18 | | 41,21 | | 584,35 | | 0,05 % |
| **05.08** |  | |  | **PINTURA** |  |  | |  | | **1.100,30** | | **0,10 %** |
| **05.08.01** |  | |  | **PAREDES INTERNAS** |  |  | |  | | **760,13** | | **0,07 %** |
| 05.08.01.01 | 88485 | | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014 | m² | 33,92 | | 3,63 | | 123,12 | | 0,01 % |
| 05.08.01.02 | 88489 | | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 | m² | 33,92 | | 18,78 | | 637,01 | | 0,06 % |
| **05.08.02** |  | |  | **PISO** |  |  | |  | | **340,17** | | **0,03 %** |
| 05.08.02.01 | 102491 | | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF\_05/2021 | m² | 14,18 | | 23,99 | | 340,17 | | 0,03 % |
| **05.09** |  | |  | **ESQUADRIA** |  |  | |  | | **4.350,36** | | **0,38 %** |
| 05.09.01 | IP0162 | | C. Própria | PORTÃO RESERVATÓRIO INFERIOR - PORTAO EM TELA NYLOFOR E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 5,46 | | 796,77 | | 4.350,36 | | 0,38 % |
| **06** |  | |  | **MARQUISE** |  |  | |  | | **26.655,68** | | **2,35 %** |
| **06.01** |  | |  | **MOVIMENTO DE TERRA FUNDAÇÕES** |  |  | |  | | **1.344,64** | | **0,12 %** |
| 06.01.01 | 95875 | | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020 | M3XKM | 3,40 | | 2,87 | | 9,75 | | 0,00 % |
| 06.01.02 | 96523 | | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_06/2017 | m³ | 6,91 | | 125,23 | | 865,33 | | 0,08 % |
| 06.01.03 | 96995 | | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF\_10/2017 | m³ | 6,64 | | 63,27 | | 420,11 | | 0,04 % |
| 06.01.04 | IP0033 | | C. Própria | REGULARIZAÇÃO MANUAL | m² | 5,12 | | 7,91 | | 40,49 | | 0,00 % |
| 06.01.05 | WDS0042 | | C. Própria | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | m³ | 0,34 | | 26,38 | | 8,96 | | 0,00 % |
| **06.02** |  | |  | **FUNDAÇÕES** |  |  | |  | | **659,62** | | **0,06 %** |
| 06.02.01 | 96535 | | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF\_06/2017 | m² | 1,44 | | 202,01 | | 290,89 | | 0,03 % |
| 06.02.02 | 96546 | | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF\_06/2017 | KG | 6,00 | | 17,32 | | 103,92 | | 0,01 % |
| 06.02.03 | 96616 | | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF\_08/2017 | m³ | 0,05 | | 851,80 | | 42,59 | | 0,00 % |
| 06.02.04 | IP0034 | | C. Própria | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0,22 | | 1.010,13 | | 222,22 | | 0,02 % |
| **06.03** |  | |  | **SUPERESTRUTURA** |  |  | |  | | **12.079,42** | | **1,06 %** |
| 06.03.01 | 103669 | | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_02/2022 | m³ | 0,32 | | 1.213,94 | | 388,46 | | 0,03 % |
| 06.03.02 | 103682 | | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_02/2022 | m³ | 2,01 | | 1.234,94 | | 2.482,22 | | 0,22 % |
| 06.03.03 | 92413 | | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF\_09/2020 | m² | 6,40 | | 164,89 | | 1.055,29 | | 0,09 % |
| 06.03.04 | 92448 | | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF\_09/2020 | m² | 10,71 | | 212,95 | | 2.280,69 | | 0,20 % |
| 06.03.05 | 92486 | | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF\_09/2020 | m² | 10,19 | | 213,09 | | 2.171,38 | | 0,19 % |
| 06.03.06 | 92775 | | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_12/2015 | KG | 15,00 | | 24,52 | | 367,80 | | 0,03 % |
| 06.03.07 | 92778 | | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_12/2015 | KG | 24,00 | | 17,36 | | 416,64 | | 0,04 % |
| 06.03.08 | 92779 | | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF\_12/2015 | KG | 48,00 | | 14,43 | | 692,64 | | 0,06 % |
| 06.03.09 | 92786 | | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF\_12/2015 | KG | 60,00 | | 17,90 | | 1.074,00 | | 0,09 % |
| 06.03.10 | IP0040 | | C. Própria | APLICÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, COMPOUND ADESIVO, VEDACIT OU SIMILAR, APLICAÇÃO EM CHUMBAMENTO E COLAGEM DOS MAIS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | m² | 0,36 | | 87,78 | | 31,60 | | 0,00 % |
| 06.03.11 | IP0041 | | C. Própria | EXECUÇÃO DE FURO EM CONCRETO COM BRODE VÍDEA, UTILIZANDO MARTELETE ELÉTRICO, DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 12,5 MM (PROFUNDIDADE ATÉ 15 CM) | UND | 30,00 | | 37,29 | | 1.118,70 | | 0,10 % |
| **06.04** |  | |  | **ALVENARIA** |  |  | |  | | **802,77** | | **0,07 %** |
| 06.04.01 | IP0038 | | C. Própria | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER - UTILIZANDO ARGAMASSA EXPANSIVA | M | 1,20 | | 9,05 | | 10,86 | | 0,00 % |
| 06.04.02 | IP0210 | | C. Própria | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X9X19 CM (ESPESSURA 19 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 4,20 | | 188,55 | | 791,91 | | 0,07 % |
| **06.05** |  | |  | **REVESTIMENTO** |  |  | |  | | **7.091,21** | | **0,62 %** |
| **06.05.01** |  | |  | **PAREDES** |  |  | |  | | **6.314,54** | | **0,56 %** |
| 06.05.01.01 | 87775 | | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF\_08/2022 | m² | 21,81 | | 71,62 | | 1.562,03 | | 0,14 % |
| 06.05.01.02 | 87905 | | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022 | m² | 21,81 | | 10,61 | | 231,40 | | 0,02 % |
| 06.05.01.03 | IP0148 | | C. Própria | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS JATOBÁ, 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), COR BRANCO NEVE, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC III | m² | 6,68 | | 200,42 | | 1.338,80 | | 0,12 % |
| 06.05.01.04 | IP0149 | | C. Própria | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS JATOBÁ, 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), COR COLINA, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC III | m² | 14,36 | | 221,61 | | 3.182,31 | | 0,28 % |
| **06.05.02** |  | |  | **TETO** |  |  | |  | | **776,67** | | **0,07 %** |
| 06.05.02.01 | 87881 | | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF\_10/2022 | m² | 10,19 | | 8,89 | | 90,58 | | 0,01 % |
| 06.05.02.02 | 90406 | | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_03/2015 | m² | 10,19 | | 67,33 | | 686,09 | | 0,06 % |
| **06.06** |  | |  | **PINTURA** |  |  | |  | | **656,53** | | **0,06 %** |
| 06.06.01 | 88484 | | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_06/2014 | m² | 10,19 | | 4,22 | | 43,00 | | 0,00 % |
| 06.06.02 | 88488 | | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 | m² | 10,19 | | 21,54 | | 219,49 | | 0,02 % |
| 06.06.03 | 88496 | | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 | m² | 10,19 | | 38,67 | | 394,04 | | 0,03 % |
| **06.07** |  | |  | **PAVIMENTAÇÃO** |  |  | |  | | **4.021,49** | | **0,35 %** |
| 06.07.01 | 87630 | | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF\_07/2021 | m² | 12,12 | | 52,71 | | 638,84 | | 0,06 % |
| 06.07.02 | 94342 | | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF\_05/2016 | m³ | 0,53 | | 130,17 | | 68,99 | | 0,01 % |
| 06.07.03 | 95241 | | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_07/2016 | m² | 12,12 | | 40,83 | | 494,85 | | 0,04 % |
| 06.07.04 | IP0036 | | C. Própria | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 25 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA | m² | 12,12 | | 168,84 | | 2.046,34 | | 0,18 % |
| 06.07.05 | IP0215 | | C. Própria | PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, APLICADO COM JUNTAS, SEM POLIMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | m² | 12,12 | | 52,55 | | 636,90 | | 0,06 % |
| 06.07.06 | IP0216 | | C. Própria | ESPELHO EM ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, SEM POLIMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | M | 3,60 | | 37,66 | | 135,57 | | 0,01 % |
| **07** |  | |  | **URBANIZAÇÃO** |  |  | |  | | **243.980,96** | | **21,50 %** |
| **07.01** |  | |  | **MURO** |  |  | |  | | **24.147,84** | | **2,13 %** |
| 07.01.01 | 87794 | | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF\_09/2022 | m² | 118,10 | | 56,57 | | 6.680,91 | | 0,59 % |
| 07.01.02 | 87893 | | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF\_10/2022 | m² | 57,97 | | 9,54 | | 553,03 | | 0,05 % |
| 07.01.03 | 88415 | | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF\_06/2014 | m² | 264,08 | | 4,21 | | 1.111,77 | | 0,10 % |
| 07.01.04 | 88489 | | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 | m² | 264,08 | | 18,78 | | 4.959,42 | | 0,44 % |
| 07.01.05 | 93204 | | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF\_03/2016 | M | 98,25 | | 83,82 | | 8.235,31 | | 0,73 % |
| 07.01.06 | IP0020 | | C. Própria | RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NITOPRIMER | M | 12,00 | | 76,25 | | 915,00 | | 0,08 % |
| 07.01.07 | IP0021 | | C. Própria | ESTUCAMENTO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA | m² | 1,80 | | 93,70 | | 168,66 | | 0,01 % |
| 07.01.08 | IP0044 | | C. Própria | PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS | m² | 264,08 | | 5,77 | | 1.523,74 | | 0,13 % |
| **07.02** |  | |  | **PAVIMENTAÇÃO** |  |  | |  | | **114.393,18** | | **10,08 %** |
| **07.02.01** |  | |  | **PÁTIO ESTACIONAMENTO / RAMPA** |  |  | |  | | **24.429,45** | | **2,15 %** |
| 07.02.01.01 | 92404 | | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF\_10/2022 | m² | 230,00 | | 91,76 | | 21.104,80 | | 1,86 % |
| 07.02.01.02 | IP0047 | | C. Própria | ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA - INCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 23,00 | | 144,55 | | 3.324,65 | | 0,29 % |
| **07.02.02** |  | |  | **PASSEIO EXTERNO - FRENTE PRÉDIO** |  |  | |  | | **31.878,09** | | **2,81 %** |
| 07.02.02.01 | 102498 | | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF\_05/2021 | M | 27,86 | | 2,13 | | 59,34 | | 0,01 % |
| 07.02.02.02 | 102500 | | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF\_05/2021 | M | 26,60 | | 5,41 | | 143,90 | | 0,01 % |
| 07.02.02.03 | 102501 | | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF\_05/2021 | m² | 5,58 | | 30,13 | | 168,12 | | 0,01 % |
| 07.02.02.04 | 102513 | | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF\_05/2021 | m² | 1,45 | | 58,97 | | 85,50 | | 0,01 % |
| 07.02.02.05 | 94273 | | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF\_06/2016 | M | 27,86 | | 58,57 | | 1.631,76 | | 0,14 % |
| 07.02.02.06 | IP0045 | | C. Própria | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | m² | 157,30 | | 32,14 | | 5.055,62 | | 0,45 % |
| 07.02.02.07 | IP0050 | | C. Própria | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO - COM JUNTAS DE PVC | m² | 157,30 | | 157,24 | | 24.733,85 | | 2,18 % |
| **07.02.03** |  | |  | **PASSEIO EXTERNO - LATERAL PRÉDIO** |  |  | |  | | **12.665,72** | | **1,12 %** |
| 07.02.03.01 | 102498 | | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF\_05/2021 | M | 33,78 | | 2,13 | | 71,95 | | 0,01 % |
| 07.02.03.02 | IP0045 | | C. Própria | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | m² | 66,50 | | 32,14 | | 2.137,31 | | 0,19 % |
| 07.02.03.03 | IP0050 | | C. Própria | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO - COM JUNTAS DE PVC | m² | 66,50 | | 157,24 | | 10.456,46 | | 0,92 % |
| **07.02.04** |  | |  | **PASSEIO INTERNO** |  |  | |  | | **15.387,00** | | **1,36 %** |
| 07.02.04.01 | 102498 | | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF\_05/2021 | M | 45,08 | | 2,13 | | 96,02 | | 0,01 % |
| 07.02.04.02 | 94275 | | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF\_06/2016 | M | 45,08 | | 52,65 | | 2.373,46 | | 0,21 % |
| 07.02.04.03 | IP0049 | | C. Própria | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | m³ | 8,18 | | 221,66 | | 1.813,17 | | 0,16 % |
| 07.02.04.04 | IP0051 | | C. Própria | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO - COM JUNTAS DE PVC | m² | 81,80 | | 135,75 | | 11.104,35 | | 0,98 % |
| **07.02.05** |  | |  | **PISO DRENANTE** |  |  | |  | | **30.032,92** | | **2,65 %** |
| 07.02.05.01 | AL00002 | | C. Própria | ESCAVAÇÃO MANUAL E SUPERFICIAL DE TERRENO COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 0,40 M | m³ | 52,86 | | 34,78 | | 1.838,47 | | 0,16 % |
| 07.02.05.02 | AL00003 | | C. Própria | LASTRO DRENANTE COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE \*10 CM\* | m³ | 13,21 | | 191,84 | | 2.534,20 | | 0,22 % |
| 07.02.05.03 | AL00004 | | C. Própria | LASTRO DRENANTE COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE \*15 CM\* | m³ | 19,82 | | 274,55 | | 5.441,58 | | 0,48 % |
| 07.02.05.04 | AL00005 | | C. Própria | CAMADA DRENANTE DE PEDRISCO LAVADO | m³ | 7,93 | | 225,26 | | 1.786,31 | | 0,16 % |
| 07.02.05.05 | AL00006 | | C. Própria | MANTA GEOTEXTIL 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO = 26 KN/M | m² | 132,14 | | 27,91 | | 3.688,02 | | 0,32 % |
| 07.02.05.06 | AL00007 | | C. Própria | CAMADA DRENANTE COM AREIA GROSSA | m³ | 3,96 | | 229,62 | | 909,29 | | 0,08 % |
| 07.02.05.07 | AL00008 | | C. Própria | EXECUÇÃO DE PISO DRENANTE, APLICADO DIRETAMENTE SOBRE SOLO COMPACTADO E REGULARIZADO. | m² | 132,14 | | 104,70 | | 13.835,05 | | 1,22 % |
| **07.03** |  | |  | **GRADIL / MURETA** |  |  | |  | | **41.695,94** | | **3,67 %** |
| **07.03.01** |  | |  | **MOVIMENTO DE TERRA FUNDAÇÕES** |  |  | |  | | **4.378,53** | | **0,39 %** |
| 07.03.01.01 | 95875 | | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020 | M3XKM | 59,30 | | 2,87 | | 170,19 | | 0,01 % |
| 07.03.01.02 | 96523 | | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_06/2017 | m³ | 21,45 | | 125,23 | | 2.686,18 | | 0,24 % |
| 07.03.01.03 | 96995 | | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF\_10/2017 | m³ | 16,71 | | 63,27 | | 1.057,24 | | 0,09 % |
| 07.03.01.04 | IP0033 | | C. Própria | REGULARIZAÇÃO MANUAL | m² | 39,00 | | 7,91 | | 308,49 | | 0,03 % |
| 07.03.01.05 | WDS0042 | | C. Própria | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | m³ | 5,93 | | 26,38 | | 156,43 | | 0,01 % |
| **07.03.02** |  | |  | **FUNDAÇÕES** |  |  | |  | | **10.159,63** | | **0,90 %** |
| 07.03.02.01 | 96535 | | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF\_06/2017 | m² | 12,00 | | 202,01 | | 2.424,12 | | 0,21 % |
| 07.03.02.02 | 96536 | | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF\_06/2017 | m² | 12,00 | | 102,38 | | 1.228,56 | | 0,11 % |
| 07.03.02.03 | 96543 | | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF\_06/2017 | KG | 23,00 | | 23,59 | | 542,57 | | 0,05 % |
| 07.03.02.04 | 96545 | | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF\_06/2017 | KG | 7,00 | | 19,63 | | 137,41 | | 0,01 % |
| 07.03.02.05 | 96546 | | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF\_06/2017 | KG | 74,00 | | 17,32 | | 1.281,68 | | 0,11 % |
| 07.03.02.06 | 96616 | | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF\_08/2017 | m³ | 0,90 | | 851,80 | | 766,62 | | 0,07 % |
| 07.03.02.07 | IP0034 | | C. Própria | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 3,00 | | 1.010,13 | | 3.030,39 | | 0,27 % |
| 07.03.02.08 | IP0035 | | C. Própria | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0,84 | | 890,81 | | 748,28 | | 0,07 % |
| **07.03.03** |  | |  | **PILARETES** |  |  | |  | | **1.632,85** | | **0,14 %** |
| 07.03.03.01 | 103669 | | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_02/2022 | m³ | 0,15 | | 1.213,94 | | 182,09 | | 0,02 % |
| 07.03.03.02 | 92413 | | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF\_09/2020 | m² | 4,37 | | 164,89 | | 720,56 | | 0,06 % |
| 07.03.03.03 | 92775 | | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_12/2015 | KG | 5,00 | | 24,52 | | 122,60 | | 0,01 % |
| 07.03.03.04 | 92778 | | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_12/2015 | KG | 35,00 | | 17,36 | | 607,60 | | 0,05 % |
| **07.03.04** |  | |  | **ALVENARIA** |  |  | |  | | **1.823,46** | | **0,16 %** |
| 07.03.04.01 | 103318 | | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021 | m² | 16,92 | | 107,77 | | 1.823,46 | | 0,16 % |
| **07.03.05** |  | |  | **REVESTIMENTO** |  |  | |  | | **10.368,62** | | **0,91 %** |
| 07.03.05.01 | 87792 | | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF\_08/2022 | m² | 39,48 | | 53,13 | | 2.097,57 | | 0,18 % |
| 07.03.05.02 | 87894 | | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022 | m² | 39,48 | | 9,08 | | 358,47 | | 0,03 % |
| 07.03.05.03 | IP0148 | | C. Própria | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS JATOBÁ, 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), COR BRANCO NEVE, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC III | m² | 39,48 | | 200,42 | | 7.912,58 | | 0,70 % |
| **07.03.06** |  | |  | **PORTÕES / TELAS** |  |  | |  | | **12.829,75** | | **1,13 %** |
| 07.03.06.01 | IP0052 | | C. Própria | REINSTALAÇÃO DE GRADIL, REFORÇADO COM MÃO FRANCESA - COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | m² | 35,55 | | 78,93 | | 2.805,96 | | 0,25 % |
| 07.03.06.02 | IP0053 | | C. Própria | PORTÃO ACESSO PEDESTRE - PORTAO EM TELA NYLOFOR E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 5,36 | | 796,77 | | 4.270,68 | | 0,38 % |
| 07.03.06.03 | IP0054 | | C. Própria | PORTÃO ACESSO VEÍCULO - PORTAO EM TELA NYLOFOR E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 7,22 | | 796,83 | | 5.753,11 | | 0,51 % |
| **07.03.07** |  | |  | **PINTURA** |  |  | |  | | **503,10** | | **0,04 %** |
| 07.03.07.01 | IP0055 | | C. Própria | RETOQUE DE PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) | m² | 0,50 | | 65,27 | | 32,63 | | 0,00 % |
| 07.03.07.02 | IP0056 | | C. Própria | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO À ROLO DE 01 DEMÃO DE 120 MICRAS DE TINTA ANTICORROSIVA OXIBAR DAL 535 BT 0527, MARCA RENNER OU SIMILAR | m² | 5,83 | | 38,95 | | 227,07 | | 0,02 % |
| 07.03.07.03 | IP0057 | | C. Própria | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM PEÇAS METÁLICAS, DUAS DEMÃOS | m² | 5,83 | | 41,75 | | 243,40 | | 0,02 % |
| **07.04** |  | |  | **PAISAGISMO** |  |  | |  | | **4.724,63** | | **0,42 %** |
| 07.04.01 | 103946 | | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF\_05/2022 | m² | 93,95 | | 22,65 | | 2.127,96 | | 0,19 % |
| 07.04.02 | AL00001 | | C. Própria | REVOLVIMENTO DE SOLO ATÉ PROFUNDIDADE DE 30 CM | m² | 93,95 | | 2,51 | | 235,81 | | 0,02 % |
| 07.04.03 | AL00009 | | C. Própria | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA | m³ | 9,40 | | 139,76 | | 1.313,74 | | 0,12 % |
| 07.04.04 | IP0126 | | C. Própria | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORES OU ARBUSTOS COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR OU IGUAL A 0,20 M | UND | 6,00 | | 83,93 | | 503,58 | | 0,04 % |
| 07.04.05 | IP0127 | | C. Própria | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE ÁRVORE OU ARBUSTO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 0,20 M | UND | 6,00 | | 90,59 | | 543,54 | | 0,05 % |
| **07.05** |  | |  | **CALHAS COLETA ÁGUAS PLUVIAIS** |  |  | |  | | **12.820,86** | | **1,13 %** |
| **07.05.01** |  | |  | **CALHA ÁREA DE MANOBRA** |  |  | |  | | **11.865,56** | | **1,05 %** |
| 07.05.01.01 | 103003 | | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021 | UN | 12,00 | | 568,23 | | 6.818,76 | | 0,60 % |
| 07.05.01.02 | 87620 | | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF\_07/2021 | m² | 2,88 | | 41,21 | | 118,68 | | 0,01 % |
| 07.05.01.03 | 93358 | | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF\_02/2021 | m³ | 3,63 | | 104,36 | | 378,82 | | 0,03 % |
| 07.05.01.04 | 95241 | | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_07/2016 | m² | 6,60 | | 40,83 | | 269,47 | | 0,02 % |
| 07.05.01.05 | 95875 | | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020 | M3XKM | 40,90 | | 2,87 | | 117,38 | | 0,01 % |
| 07.05.01.06 | 96536 | | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF\_06/2017 | m² | 8,57 | | 102,38 | | 877,39 | | 0,08 % |
| 07.05.01.07 | 97088 | | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF\_09/2021 | KG | 7,81 | | 21,12 | | 164,94 | | 0,01 % |
| 07.05.01.08 | 97626 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m³ | 0,46 | | 747,06 | | 343,64 | | 0,03 % |
| 07.05.01.09 | IP0035 | | C. Própria | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 2,18 | | 890,81 | | 1.941,96 | | 0,17 % |
| 07.05.01.10 | IP0060 | | C. Própria | RETIRADA DE GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES | UND | 4,00 | | 69,93 | | 279,72 | | 0,02 % |
| 07.05.01.11 | IP0061 | | C. Própria | ARMAÇÃO VIGAS BALDRAME UTILIZANDO TELA Q-92 | KG | 22,39 | | 13,91 | | 311,44 | | 0,03 % |
| 07.05.01.12 | IP0062 | | C. Própria | CHAPISCO APLICADO COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) | m² | 12,44 | | 10,89 | | 135,47 | | 0,01 % |
| 07.05.01.13 | WDS0042 | | C. Própria | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | m³ | 4,09 | | 26,38 | | 107,89 | | 0,01 % |
| **07.05.02** |  | |  | **CALHA ENTRADA PRINCIPAL** |  |  | |  | | **955,30** | | **0,08 %** |
| 07.05.02.01 | 87620 | | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF\_07/2021 | m² | 0,43 | | 41,21 | | 17,72 | | 0,00 % |
| 07.05.02.02 | 93358 | | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF\_02/2021 | m³ | 0,48 | | 104,36 | | 50,09 | | 0,00 % |
| 07.05.02.03 | 95241 | | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_07/2016 | m² | 0,79 | | 40,83 | | 32,25 | | 0,00 % |
| 07.05.02.04 | 95875 | | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020 | M3XKM | 2,60 | | 2,87 | | 7,46 | | 0,00 % |
| 07.05.02.05 | 96536 | | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF\_06/2017 | m² | 1,43 | | 102,38 | | 146,40 | | 0,01 % |
| 07.05.02.06 | 96995 | | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF\_10/2017 | m³ | 0,22 | | 63,27 | | 13,91 | | 0,00 % |
| 07.05.02.07 | 97088 | | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF\_09/2021 | KG | 1,17 | | 21,12 | | 24,71 | | 0,00 % |
| 07.05.02.08 | 97626 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m³ | 0,20 | | 747,06 | | 149,41 | | 0,01 % |
| 07.05.02.09 | IP0035 | | C. Própria | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0,24 | | 890,81 | | 213,79 | | 0,02 % |
| 07.05.02.10 | IP0060 | | C. Própria | RETIRADA DE GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES | UND | 1,00 | | 69,93 | | 69,93 | | 0,01 % |
| 07.05.02.11 | IP0061 | | C. Própria | ARMAÇÃO VIGAS BALDRAME UTILIZANDO TELA Q-92 | KG | 4,03 | | 13,91 | | 56,05 | | 0,00 % |
| 07.05.02.12 | IP0062 | | C. Própria | CHAPISCO APLICADO COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) | m² | 2,24 | | 10,89 | | 24,39 | | 0,00 % |
| 07.05.02.13 | IP0063 | | C. Própria | GRELHA PREMOLDADA COM FUROS TIPO MOEDA, LARGURA DE 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1,80 | | 79,08 | | 142,34 | | 0,01 % |
| 07.05.02.14 | WDS0042 | | C. Própria | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | m³ | 0,26 | | 26,38 | | 6,85 | | 0,00 % |
| **07.06** |  | |  | **COMPLEMENTOS** |  |  | |  | | **46.198,51** | | **4,07 %** |
| 07.06.01 | 101092 | | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF\_05/2020 | m² | 6,20 | | 418,84 | | 2.596,80 | | 0,23 % |
| 07.06.02 | IP0058 | | C. Própria | APICOAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS | m² | 6,20 | | 7,91 | | 49,04 | | 0,00 % |
| 07.06.03 | IP0064 | | C. Própria | ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L= 45 CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4" X 5/16", E GUARDA CORPO D= 65 CM EM BARRA CHATA GALV. D= 1" X 1/8", SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. D= 5/8", ESPAÇADOS DE 27,5 CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 4,35 | | 2.420,30 | | 10.528,30 | | 0,93 % |
| 07.06.04 | IP0065 | | C. Própria | ESCADA DE MARINHEIRO SEM GUARDA-CORPO, L= 40 CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA FERRO GALVANIZADO 1 1/4" X 1/4", SENDO OS DEGRAUS BARRA REDONDA FERRO GALVANIZADO D= 5/8", ESPAÇADOS DE 27,5 CM, PINTADA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | M | 2,80 | | 1.449,30 | | 4.058,04 | | 0,36 % |
| 07.06.05 | IP0066 | | C. Própria | TAMPA EM FERRO FUNDIDO 60 X 40 CM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE), INCLUSIVE PEÇA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 16,00 | | 568,30 | | 9.092,80 | | 0,80 % |
| 07.06.06 | IP0067 | | C. Própria | REGULARIZAÇÃO ALTURA PESCOÇO CAIXAS ENTERRADAS OU SEMI-ENTERRADAS, INCLUSIVE REVESTIMENTO | UND | 20,00 | | 59,58 | | 1.191,60 | | 0,10 % |
| 07.06.07 | IP0068 | | C. Própria | TAMPA EM FERRO FUNDIDO 40 X 40 CM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE), INCLUSIVE PEÇA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4,00 | | 442,72 | | 1.770,88 | | 0,16 % |
| 07.06.08 | IP0069 | | C. Própria | CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D= 2,76 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 98,26 | | 37,41 | | 3.675,90 | | 0,32 % |
| 07.06.09 | IP0187 | | C. Própria | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (NBR 9050), ESP= 1,55 MM, CONFORME INDICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA | M | 17,13 | | 772,63 | | 13.235,15 | | 1,17 % |
| **08** |  | |  | **FACHADA** |  |  | |  | | **77.282,78** | | **6,81 %** |
| **08.01** |  | |  | **DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO** |  |  | |  | | **1.674,72** | | **0,15 %** |
| 08.01.01 | 95875 | | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020 | M3XKM | 17,10 | | 2,87 | | 49,07 | | 0,00 % |
| 08.01.02 | 97631 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 32,96 | | 4,17 | | 137,44 | | 0,01 % |
| 08.01.03 | IP0011 | | C. Própria | APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS | m² | 265,11 | | 3,95 | | 1.047,18 | | 0,09 % |
| 08.01.04 | IP0070 | | C. Própria | REMOÇÃO DE GRADES DE FERRO, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 30,66 | | 4,38 | | 134,29 | | 0,01 % |
| 08.01.05 | IP0071 | | C. Própria | DEMOLIÇÃO DE PEITORIL DE MÁRMORE, DE FORMA CUIDADOSA E SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 5,99 | | 43,68 | | 261,64 | | 0,02 % |
| 08.01.06 | WDS0042 | | C. Própria | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | m³ | 1,71 | | 26,38 | | 45,10 | | 0,00 % |
| **08.02** |  | |  | **REVESTIMENTO** |  |  | |  | | **55.840,57** | | **4,92 %** |
| 08.02.01 | 87792 | | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF\_08/2022 | m² | 14,42 | | 53,13 | | 766,13 | | 0,07 % |
| 08.02.02 | 87894 | | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022 | m² | 14,42 | | 9,08 | | 130,93 | | 0,01 % |
| 08.02.03 | 98562 | | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF\_06/2018 | m² | 47,38 | | 58,54 | | 2.773,62 | | 0,24 % |
| 08.02.04 | IP0148 | | C. Própria | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS JATOBÁ, 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), COR BRANCO NEVE, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC III | m² | 259,28 | | 200,42 | | 51.964,89 | | 4,58 % |
| 08.02.05 | IP0218 | | C. Própria | LIMPEZA CERÂMICA EXISTENTE EM FACHADA | m² | 42,27 | | 4,85 | | 205,00 | | 0,02 % |
| **08.03** |  | |  | **GRADES** |  |  | |  | | **14.935,68** | | **1,32 %** |
| 08.03.01 | IP0056 | | C. Própria | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO À ROLO DE 01 DEMÃO DE 120 MICRAS DE TINTA ANTICORROSIVA OXIBAR DAL 535 BT 0527, MARCA RENNER OU SIMILAR | m² | 36,00 | | 38,95 | | 1.402,20 | | 0,12 % |
| 08.03.02 | IP0057 | | C. Própria | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM PEÇAS METÁLICAS, DUAS DEMÃOS | m² | 36,00 | | 41,75 | | 1.503,00 | | 0,13 % |
| 08.03.03 | IP0073 | | C. Própria | GRADE DE FERRO CONFECCIONADA COM BARRA CHATA DE 3/4" X 1/4" E BARRAS Ø = 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 36,00 | | 334,18 | | 12.030,48 | | 1,06 % |
| **08.04** |  | |  | **COMPLEMENTARES** |  |  | |  | | **4.831,81** | | **0,43 %** |
| 08.04.01 | IP0072 | | C. Própria | PEITORIL MÁRMORE BRANCO, COM REBAIXO, C/ LARGURA = 19 CM, ESP = 2 CM | M | 32,02 | | 150,90 | | 4.831,81 | | 0,43 % |
| **09** |  | |  | **ÁREAS INTERNAS** |  |  | |  | | **189.449,35** | | **16,69 %** |
| **09.01** |  | |  | **CARTÓRIO** |  |  | |  | | **22.839,29** | | **2,01 %** |
| **09.01.01** |  | |  | **DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO** |  |  | |  | | **3.760,37** | | **0,33 %** |
| 09.01.01.01 | 95875 | | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020 | M3XKM | 55,20 | | 2,87 | | 158,42 | | 0,01 % |
| 09.01.01.02 | 97622 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m³ | 0,02 | | 69,78 | | 1,39 | | 0,00 % |
| 09.01.01.03 | 97628 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m³ | 3,14 | | 344,88 | | 1.082,92 | | 0,10 % |
| 09.01.01.04 | 97631 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 0,21 | | 4,17 | | 0,87 | | 0,00 % |
| 09.01.01.05 | 97640 | | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 31,38 | | 2,59 | | 81,27 | | 0,01 % |
| 09.01.01.06 | 97644 | | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 1,68 | | 11,74 | | 19,72 | | 0,00 % |
| 09.01.01.07 | 97660 | | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 9,00 | | 0,84 | | 7,56 | | 0,00 % |
| 09.01.01.08 | 97665 | | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 6,00 | | 1,63 | | 9,78 | | 0,00 % |
| 09.01.01.09 | IP0074 | | C. Própria | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA | m² | 31,38 | | 30,14 | | 945,79 | | 0,08 % |
| 09.01.01.10 | IP0075 | | C. Própria | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 20,00 | | 3,26 | | 65,20 | | 0,01 % |
| 09.01.01.11 | IP0082 | | C. Própria | REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADUELA) | UND | 1,00 | | 12,69 | | 12,69 | | 0,00 % |
| 09.01.01.12 | IP0095 | | C. Própria | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | m² | 31,38 | | 39,17 | | 1.229,15 | | 0,11 % |
| 09.01.01.13 | WDS0042 | | C. Própria | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | m³ | 5,52 | | 26,38 | | 145,61 | | 0,01 % |
| **09.01.02** |  | |  | **ALVENARIA / DIVISÓRIAS** |  |  | |  | | **87,50** | | **0,01 %** |
| 09.01.02.01 | 93194 | | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF\_03/2016 | M | 1,40 | | 62,50 | | 87,50 | | 0,01 % |
| **09.01.03** |  | |  | **REVESTIMENTO** |  |  | |  | | **12,17** | | **0,00 %** |
| 09.01.03.01 | 87529 | | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014 | m² | 0,21 | | 52,19 | | 10,95 | | 0,00 % |
| 09.01.03.02 | 87879 | | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022 | m² | 0,21 | | 5,84 | | 1,22 | | 0,00 % |
| **09.01.04** |  | |  | **PAVIMENTAÇÃO** |  |  | |  | | **11.424,24** | | **1,01 %** |
| 09.01.04.01 | 87630 | | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF\_07/2021 | m² | 31,38 | | 52,71 | | 1.654,03 | | 0,15 % |
| 09.01.04.02 | 94342 | | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF\_05/2016 | m³ | 1,57 | | 130,17 | | 204,36 | | 0,02 % |
| 09.01.04.03 | 95241 | | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_07/2016 | m² | 31,38 | | 40,83 | | 1.281,24 | | 0,11 % |
| 09.01.04.04 | 95875 | | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020 | M3XKM | 7,85 | | 2,87 | | 22,52 | | 0,00 % |
| 09.01.04.05 | IP0036 | | C. Própria | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 25 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA | m² | 31,38 | | 168,84 | | 5.298,19 | | 0,47 % |
| 09.01.04.06 | IP0043 | | C. Própria | PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | m² | 31,38 | | 71,39 | | 2.240,21 | | 0,20 % |
| 09.01.04.07 | IP0088 | | C. Própria | RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H= 10 CM | M | 20,30 | | 35,65 | | 723,69 | | 0,06 % |
| **09.01.05** |  | |  | **PINTURA** |  |  | |  | | **1.866,76** | | **0,16 %** |
| 09.01.05.01 | 88489 | | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 | m² | 53,35 | | 18,78 | | 1.001,91 | | 0,09 % |
| 09.01.05.02 | 88495 | | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014 | m² | 53,35 | | 15,36 | | 819,45 | | 0,07 % |
| 09.01.05.03 | IP0195 | | C. Própria | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OU SIMILAR | m² | 1,65 | | 27,52 | | 45,40 | | 0,00 % |
| **09.01.06** |  | |  | **FORRO** |  |  | |  | | **3.298,35** | | **0,29 %** |
| 09.01.06.01 | 96114 | | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF\_05/2017\_PS | m² | 31,38 | | 105,11 | | 3.298,35 | | 0,29 % |
| **09.01.07** |  | |  | **ESQUADRIA** |  |  | |  | | **2.389,90** | | **0,21 %** |
| 09.01.07.01 | IP0080 | | C. Própria | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, MOLA AEREA E ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 2.389,90 | | 2.389,90 | | 0,21 % |
| **09.02** |  | |  | **JUIZ / AUDIÊNCIA** |  |  | |  | | **10.782,42** | | **0,95 %** |
| **09.02.01** |  | |  | **DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO** |  |  | |  | | **2.490,50** | | **0,22 %** |
| 09.02.01.01 | 95875 | | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020 | M3XKM | 56,10 | | 2,87 | | 161,00 | | 0,01 % |
| 09.02.01.02 | 97622 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m³ | 1,12 | | 69,78 | | 78,15 | | 0,01 % |
| 09.02.01.03 | 97631 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 25,15 | | 4,17 | | 104,87 | | 0,01 % |
| 09.02.01.04 | 97633 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 24,67 | | 28,52 | | 703,58 | | 0,06 % |
| 09.02.01.05 | 97640 | | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 14,15 | | 2,59 | | 36,64 | | 0,00 % |
| 09.02.01.06 | 97644 | | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 4,20 | | 11,74 | | 49,30 | | 0,00 % |
| 09.02.01.07 | 97660 | | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 7,00 | | 0,84 | | 5,88 | | 0,00 % |
| 09.02.01.08 | 97663 | | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 2,00 | | 15,51 | | 31,02 | | 0,00 % |
| 09.02.01.09 | 97664 | | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 3,00 | | 1,92 | | 5,76 | | 0,00 % |
| 09.02.01.10 | 97665 | | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 6,00 | | 1,63 | | 9,78 | | 0,00 % |
| 09.02.01.11 | 97666 | | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 6,00 | | 11,31 | | 67,86 | | 0,01 % |
| 09.02.01.12 | IP0074 | | C. Própria | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA | m² | 12,82 | | 30,14 | | 386,39 | | 0,03 % |
| 09.02.01.13 | IP0075 | | C. Própria | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 18,54 | | 3,26 | | 60,44 | | 0,01 % |
| 09.02.01.14 | IP0082 | | C. Própria | REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADUELA) | UND | 3,00 | | 12,69 | | 38,07 | | 0,00 % |
| 09.02.01.15 | IP0095 | | C. Própria | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | m² | 14,82 | | 39,17 | | 580,49 | | 0,05 % |
| 09.02.01.16 | IP0198 | | C. Própria | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | UND | 1,00 | | 23,28 | | 23,28 | | 0,00 % |
| 09.02.01.17 | WDS0042 | | C. Própria | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | m³ | 5,61 | | 26,38 | | 147,99 | | 0,01 % |
| **09.02.02** |  | |  | **ALVENARIA / DIVISÓRIAS** |  |  | |  | | **129,19** | | **0,01 %** |
| 09.02.02.01 | 103329 | | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_12/2021 | m² | 0,36 | | 115,81 | | 41,69 | | 0,00 % |
| 09.02.02.02 | 93194 | | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF\_03/2016 | M | 1,40 | | 62,50 | | 87,50 | | 0,01 % |
| **09.02.03** |  | |  | **REVESTIMENTO** |  |  | |  | | **351,07** | | **0,03 %** |
| 09.02.03.01 | 87529 | | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014 | m² | 6,05 | | 52,19 | | 315,74 | | 0,03 % |
| 09.02.03.02 | 87879 | | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022 | m² | 6,05 | | 5,84 | | 35,33 | | 0,00 % |
| **09.02.04** |  | |  | **PAVIMENTAÇÃO** |  |  | |  | | **2.350,28** | | **0,21 %** |
| 09.02.04.01 | 87630 | | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF\_07/2021 | m² | 14,82 | | 52,71 | | 781,16 | | 0,07 % |
| 09.02.04.02 | 95875 | | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020 | M3XKM | 3,70 | | 2,87 | | 10,61 | | 0,00 % |
| 09.02.04.03 | IP0043 | | C. Própria | PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | m² | 14,82 | | 71,39 | | 1.057,99 | | 0,09 % |
| 09.02.04.04 | IP0088 | | C. Própria | RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H= 10 CM | M | 14,04 | | 35,65 | | 500,52 | | 0,04 % |
| **09.02.05** |  | |  | **PINTURA** |  |  | |  | | **1.513,75** | | **0,13 %** |
| 09.02.05.01 | 88489 | | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 | m² | 43,01 | | 18,78 | | 807,72 | | 0,07 % |
| 09.02.05.02 | 88495 | | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014 | m² | 43,01 | | 15,36 | | 660,63 | | 0,06 % |
| 09.02.05.03 | IP0195 | | C. Própria | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OU SIMILAR | m² | 1,65 | | 27,52 | | 45,40 | | 0,00 % |
| **09.02.06** |  | |  | **FORRO** |  |  | |  | | **1.557,73** | | **0,14 %** |
| 09.02.06.01 | 96114 | | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF\_05/2017\_PS | m² | 14,82 | | 105,11 | | 1.557,73 | | 0,14 % |
| **09.02.07** |  | |  | **ESQUADRIA** |  |  | |  | | **2.389,90** | | **0,21 %** |
| 09.02.07.01 | IP0080 | | C. Própria | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, MOLA AEREA E ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 2.389,90 | | 2.389,90 | | 0,21 % |
| **09.03** |  | |  | **ARQUIVO** |  |  | |  | | **5.069,32** | | **0,45 %** |
| **09.03.01** |  | |  | **DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO** |  |  | |  | | **66,81** | | **0,01 %** |
| 09.03.01.01 | 95875 | | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020 | M3XKM | 1,60 | | 2,87 | | 4,59 | | 0,00 % |
| 09.03.01.02 | 97640 | | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 8,28 | | 2,59 | | 21,44 | | 0,00 % |
| 09.03.01.03 | 97644 | | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 1,68 | | 11,74 | | 19,72 | | 0,00 % |
| 09.03.01.04 | 97660 | | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 3,00 | | 0,84 | | 2,52 | | 0,00 % |
| 09.03.01.05 | 97665 | | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 1,00 | | 1,63 | | 1,63 | | 0,00 % |
| 09.03.01.06 | IP0082 | | C. Própria | REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADUELA) | UND | 1,00 | | 12,69 | | 12,69 | | 0,00 % |
| 09.03.01.07 | WDS0042 | | C. Própria | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | m³ | 0,16 | | 26,38 | | 4,22 | | 0,00 % |
| **09.03.02** |  | |  | **PAVIMENTAÇÃO** |  |  | |  | | **413,41** | | **0,04 %** |
| 09.03.02.01 | IP0078 | | C. Própria | ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE | m² | 8,28 | | 37,65 | | 311,74 | | 0,03 % |
| 09.03.02.02 | IP0079 | | C. Própria | ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) | m² | 8,28 | | 12,28 | | 101,67 | | 0,01 % |
| **09.03.03** |  | |  | **PINTURA** |  |  | |  | | **1.247,12** | | **0,11 %** |
| 09.03.03.01 | 88489 | | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 | m² | 35,20 | | 18,78 | | 661,05 | | 0,06 % |
| 09.03.03.02 | 88495 | | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014 | m² | 35,20 | | 15,36 | | 540,67 | | 0,05 % |
| 09.03.03.03 | IP0195 | | C. Própria | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OU SIMILAR | m² | 1,65 | | 27,52 | | 45,40 | | 0,00 % |
| **09.03.04** |  | |  | **FORRO** |  |  | |  | | **870,31** | | **0,08 %** |
| 09.03.04.01 | 96114 | | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF\_05/2017\_PS | m² | 8,28 | | 105,11 | | 870,31 | | 0,08 % |
| **09.03.05** |  | |  | **ESQUADRIA** |  |  | |  | | **2.389,90** | | **0,21 %** |
| 09.03.05.01 | IP0080 | | C. Própria | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, MOLA AEREA E ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 2.389,90 | | 2.389,90 | | 0,21 % |
| **09.03.06** |  | |  | **COMPLEMENTOS** |  |  | |  | | **81,77** | | **0,01 %** |
| 09.03.06.01 | 98695 | | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF\_09/2020 | M | 0,86 | | 95,09 | | 81,77 | | 0,01 % |
| **09.04** |  | |  | **CIRCULAÇÃO** |  |  | |  | | **5.739,61** | | **0,51 %** |
| **09.04.01** |  | |  | **DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO** |  |  | |  | | **118,42** | | **0,01 %** |
| 09.04.01.01 | 95875 | | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020 | M3XKM | 3,55 | | 2,87 | | 10,18 | | 0,00 % |
| 09.04.01.02 | 97640 | | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 4,97 | | 2,59 | | 12,87 | | 0,00 % |
| 09.04.01.03 | 97644 | | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 1,68 | | 11,74 | | 19,72 | | 0,00 % |
| 09.04.01.04 | 97645 | | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 0,36 | | 42,09 | | 15,15 | | 0,00 % |
| 09.04.01.05 | 97660 | | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 2,00 | | 0,84 | | 1,68 | | 0,00 % |
| 09.04.01.06 | 97665 | | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 1,00 | | 1,63 | | 1,63 | | 0,00 % |
| 09.04.01.07 | IP0011 | | C. Própria | APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS | m² | 8,93 | | 3,95 | | 35,27 | | 0,00 % |
| 09.04.01.08 | IP0082 | | C. Própria | REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADUELA) | UND | 1,00 | | 12,69 | | 12,69 | | 0,00 % |
| 09.04.01.09 | WDS0042 | | C. Própria | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | m³ | 0,35 | | 26,38 | | 9,23 | | 0,00 % |
| **09.04.02** |  | |  | **ALVENARIA / DIVISÓRIAS** |  |  | |  | | **41,69** | | **0,00 %** |
| 09.04.02.01 | 103329 | | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_12/2021 | m² | 0,36 | | 115,81 | | 41,69 | | 0,00 % |
| **09.04.03** |  | |  | **REVESTIMENTO** |  |  | |  | | **1.865,14** | | **0,16 %** |
| 09.04.03.01 | IP0084 | | C. Própria | RODAMEIO EM MÁRMORE BRANCO, LARG= 4 CM, ESP= 2 CM, PARA ACABAMENTOS | M | 4,93 | | 64,00 | | 315,52 | | 0,03 % |
| 09.04.03.02 | IP0150 | | C. Própria | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PASTILHAS JATOBÁ, 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), COR BRANCO NEVE, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC II | m² | 8,93 | | 173,53 | | 1.549,62 | | 0,14 % |
| **09.04.04** |  | |  | **PAVIMENTAÇÃO** |  |  | |  | | **248,15** | | **0,02 %** |
| 09.04.04.01 | IP0078 | | C. Própria | ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE | m² | 4,97 | | 37,65 | | 187,12 | | 0,02 % |
| 09.04.04.02 | IP0079 | | C. Própria | ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) | m² | 4,97 | | 12,28 | | 61,03 | | 0,01 % |
| **09.04.05** |  | |  | **PINTURA** |  |  | |  | | **472,15** | | **0,04 %** |
| 09.04.05.01 | 88489 | | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 | m² | 12,50 | | 18,78 | | 234,75 | | 0,02 % |
| 09.04.05.02 | 88495 | | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014 | m² | 12,50 | | 15,36 | | 192,00 | | 0,02 % |
| 09.04.05.03 | IP0195 | | C. Própria | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OU SIMILAR | m² | 1,65 | | 27,52 | | 45,40 | | 0,00 % |
| **09.04.06** |  | |  | **FORRO** |  |  | |  | | **522,39** | | **0,05 %** |
| 09.04.06.01 | 96114 | | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF\_05/2017\_PS | m² | 4,97 | | 105,11 | | 522,39 | | 0,05 % |
| **09.04.07** |  | |  | **ESQUADRIA** |  |  | |  | | **2.389,90** | | **0,21 %** |
| 09.04.07.1 | IP0080 | | C. Própria | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, MOLA AEREA E ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 2.389,90 | | 2.389,90 | | 0,21 % |
| **09.04.08** |  | |  | **COMPLEMENTOS** |  |  | |  | | **81,77** | | **0,01 %** |
| 09.04.08.01 | 98695 | | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF\_09/2020 | M | 0,86 | | 95,09 | | 81,77 | | 0,01 % |
| **09.05** |  | |  | **ATENDIMENTO** |  |  | |  | | **25.072,97** | | **2,21 %** |
| **09.05.01** |  | |  | **DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO** |  |  | |  | | **2.395,61** | | **0,21 %** |
| 09.05.01.01 | 95875 | | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020 | M3XKM | 53,21 | | 2,87 | | 152,71 | | 0,01 % |
| 09.05.01.02 | 97622 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m³ | 0,87 | | 69,78 | | 60,70 | | 0,01 % |
| 09.05.01.03 | 97631 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 19,26 | | 4,17 | | 80,31 | | 0,01 % |
| 09.05.01.04 | 97640 | | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 18,11 | | 2,59 | | 46,90 | | 0,00 % |
| 09.05.01.05 | 97645 | | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 1,50 | | 42,09 | | 63,13 | | 0,01 % |
| 09.05.01.06 | 97660 | | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 4,00 | | 0,84 | | 3,36 | | 0,00 % |
| 09.05.01.07 | 97665 | | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 4,00 | | 1,63 | | 6,52 | | 0,00 % |
| 09.05.01.08 | IP0011 | | C. Própria | APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS | m² | 11,82 | | 3,95 | | 46,68 | | 0,00 % |
| 09.05.01.09 | IP0074 | | C. Própria | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA | m² | 19,21 | | 30,14 | | 578,98 | | 0,05 % |
| 09.05.01.10 | IP0075 | | C. Própria | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 12,48 | | 3,26 | | 40,68 | | 0,00 % |
| 09.05.01.11 | IP0085 | | C. Própria | REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO | m² | 10,07 | | 27,32 | | 275,11 | | 0,02 % |
| 09.05.01.12 | IP0095 | | C. Própria | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | m² | 20,85 | | 39,17 | | 816,69 | | 0,07 % |
| 09.05.01.13 | IP0193 | | C. Própria | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | m² | 1,64 | | 39,17 | | 64,23 | | 0,01 % |
| 09.05.01.14 | WDS0042 | | C. Própria | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | m³ | 5,32 | | 26,38 | | 140,34 | | 0,01 % |
| 09.05.01.15 | IP0221 | | C. Própria | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM MÁRMORE | m² | 0,80 | | 24,09 | | 19,27 | | 0,00 % |
| **09.05.02** |  | |  | **ALVENARIA / DIVISÓRIAS** |  |  | |  | | **2.095,01** | | **0,18 %** |
| 09.05.02.01 | IP0091 | | C. Própria | PAINEIS DE LÃ DE VIDRO, PSI 40, E= 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 8,80 | | 63,82 | | 561,61 | | 0,05 % |
| 09.05.02.02 | IP0086 | | C. Própria | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, CHAPAS RESISTENTES A UMIDADE (RU), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS | m² | 8,80 | | 174,25 | | 1.533,40 | | 0,14 % |
| **09.05.03** |  | |  | **REVESTIMENTO** |  |  | |  | | **3.613,86** | | **0,32 %** |
| 09.05.03.01 | 87529 | | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014 | m² | 2,33 | | 52,19 | | 121,60 | | 0,01 % |
| 09.05.03.02 | 87535 | | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014 | m² | 0,47 | | 45,15 | | 21,22 | | 0,00 % |
| 09.05.03.03 | 87879 | | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022 | m² | 2,80 | | 5,84 | | 16,35 | | 0,00 % |
| 09.05.03.04 | IP0084 | | C. Própria | RODAMEIO EM MÁRMORE BRANCO, LARG= 4 CM, ESP= 2 CM, PARA ACABAMENTOS | M | 11,98 | | 64,00 | | 766,72 | | 0,07 % |
| 09.05.03.05 | IP0150 | | C. Própria | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PASTILHAS JATOBÁ, 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), COR BRANCO NEVE, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC II | m² | 15,49 | | 173,53 | | 2.687,97 | | 0,24 % |
| **09.05.04** |  | |  | **PAVIMENTAÇÃO** |  |  | |  | | **2.853,49** | | **0,25 %** |
| 09.05.04.01 | 87630 | | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF\_07/2021 | m² | 19,44 | | 52,71 | | 1.024,68 | | 0,09 % |
| 09.05.04.02 | 95875 | | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020 | M3XKM | 4,85 | | 2,87 | | 13,91 | | 0,00 % |
| 09.05.04.03 | IP0043 | | C. Própria | PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | m² | 19,44 | | 71,39 | | 1.387,82 | | 0,12 % |
| 09.05.04.04 | IP0088 | | C. Própria | RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H= 10 CM | M | 11,98 | | 35,65 | | 427,08 | | 0,04 % |
| **09.05.05** |  | |  | **PINTURA** |  |  | |  | | **927,41** | | **0,08 %** |
| 09.05.05.01 | 88485 | | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014 | m² | 5,60 | | 3,63 | | 20,32 | | 0,00 % |
| 09.05.05.02 | 88489 | | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 | m² | 26,57 | | 18,78 | | 498,98 | | 0,04 % |
| 09.05.05.03 | 88495 | | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014 | m² | 26,57 | | 15,36 | | 408,11 | | 0,04 % |
| **09.05.06** |  | |  | **FORRO** |  |  | |  | | **2.043,33** | | **0,18 %** |
| 09.05.06.01 | 96114 | | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF\_05/2017\_PS | m² | 19,44 | | 105,11 | | 2.043,33 | | 0,18 % |
| **09.05.07** |  | |  | **ESQUADRIA** |  |  | |  | | **10.341,92** | | **0,91 %** |
| 09.05.07.01 | IP0089 | | C. Própria | ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO 3,28 X 2,20 CM, E= 10 MM, COM PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS DE 90 X 210 CM - INCLUINDO MOLA HIDRÁULICA, FECHADURA E ACESSÓRIOS | UND | 1,00 | | 9.014,10 | | 9.014,10 | | 0,79 % |
| 09.05.07.02 | IP0189 | | C. Própria | VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 2,60 | | 510,70 | | 1.327,82 | | 0,12 % |
| **09.05.08** |  | |  | **COMPLEMENTOS** |  |  | |  | | **802,34** | | **0,07 %** |
| 09.05.08.01 | 98695 | | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF\_09/2020 | M | 3,32 | | 95,09 | | 315,69 | | 0,03 % |
| 09.05.08.02 | IP0147 | | C. Própria | BALCÃO EM MÁRMORE BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1,00 | | 486,65 | | 486,65 | | 0,04 % |
| **09.06** |  | |  | **RACK** |  |  | |  | | **6.820,96** | | **0,60 %** |
| **09.06.01** |  | |  | **ALVENARIA / DIVISÓRIAS** |  |  | |  | | **3.063,95** | | **0,27 %** |
| 09.06.01.01 | IP0086 | | C. Própria | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, CHAPAS RESISTENTES A UMIDADE (RU), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS | m² | 12,87 | | 174,25 | | 2.242,59 | | 0,20 % |
| 09.06.01.02 | IP0091 | | C. Própria | PAINEIS DE LÃ DE VIDRO, PSI 40, E= 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 12,87 | | 63,82 | | 821,36 | | 0,07 % |
| **09.06.02** |  | |  | **PAVIMENTAÇÃO** |  |  | |  | | **357,50** | | **0,03 %** |
| 09.06.02.01 | IP0078 | | C. Própria | ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE | m² | 4,39 | | 37,65 | | 165,28 | | 0,01 % |
| 09.06.02.02 | IP0079 | | C. Própria | ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) | m² | 4,39 | | 12,28 | | 53,90 | | 0,00 % |
| 09.06.02.03 | IP0088 | | C. Própria | RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H= 10 CM | M | 3,88 | | 35,65 | | 138,32 | | 0,01 % |
| **09.06.03** |  | |  | **PINTURA** |  |  | |  | | **1.009,61** | | **0,09 %** |
| 09.06.03.01 | 88485 | | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014 | m² | 18,37 | | 3,63 | | 66,68 | | 0,01 % |
| 09.06.03.02 | 88489 | | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 | m² | 26,29 | | 18,78 | | 493,72 | | 0,04 % |
| 09.06.03.03 | 88495 | | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014 | m² | 26,29 | | 15,36 | | 403,81 | | 0,04 % |
| 09.06.03.04 | IP0195 | | C. Própria | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OU SIMILAR | m² | 1,65 | | 27,52 | | 45,40 | | 0,00 % |
| **09.06.04** |  | |  | **ESQUADRIA** |  |  | |  | | **2.389,90** | | **0,21 %** |
| 09.06.04.01 | IP0080 | | C. Própria | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, MOLA AEREA E ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 2.389,90 | | 2.389,90 | | 0,21 % |
| **09.07** |  | |  | **DEPÓSITO** |  |  | |  | | **9.707,94** | | **0,86 %** |
| **09.07.01** |  | |  | **ALVENARIA / DIVISÓRIAS** |  |  | |  | | **5.585,80** | | **0,49 %** |
| 09.07.01.01 | 96373 | | SINAPI | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF\_06/2017 | M | 6,80 | | 17,91 | | 121,78 | | 0,01 % |
| 09.07.01.02 | 96374 | | SINAPI | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF\_06/2017 | M | 6,80 | | 38,91 | | 264,58 | | 0,02 % |
| 09.07.01.03 | IP0086 | | C. Própria | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, CHAPAS RESISTENTES A UMIDADE (RU), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS | m² | 21,84 | | 174,25 | | 3.805,62 | | 0,34 % |
| 09.07.01.04 | IP0091 | | C. Própria | PAINEIS DE LÃ DE VIDRO, PSI 40, E= 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 21,84 | | 63,82 | | 1.393,82 | | 0,12 % |
| **09.07.02** |  | |  | **PAVIMENTAÇÃO** |  |  | |  | | **610,88** | | **0,05 %** |
| 09.07.02.01 | IP0078 | | C. Própria | ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE | m² | 6,68 | | 37,65 | | 251,50 | | 0,02 % |
| 09.07.02.02 | IP0079 | | C. Própria | ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) | m² | 6,68 | | 12,28 | | 82,03 | | 0,01 % |
| 09.07.02.03 | IP0088 | | C. Própria | RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H= 10 CM | M | 7,78 | | 35,65 | | 277,35 | | 0,02 % |
| **09.07.03** |  | |  | **PINTURA** |  |  | |  | | **1.121,36** | | **0,10 %** |
| 09.07.03.01 | 88485 | | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014 | m² | 20,19 | | 3,63 | | 73,28 | | 0,01 % |
| 09.07.03.02 | 88489 | | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 | m² | 29,37 | | 18,78 | | 551,56 | | 0,05 % |
| 09.07.03.03 | 88495 | | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014 | m² | 29,37 | | 15,36 | | 451,12 | | 0,04 % |
| 09.07.03.04 | IP0195 | | C. Própria | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OU SIMILAR | m² | 1,65 | | 27,52 | | 45,40 | | 0,00 % |
| **09.07.04** |  | |  | **ESQUADRIA** |  |  | |  | | **2.389,90** | | **0,21 %** |
| 09.07.04.01 | IP0080 | | C. Própria | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, MOLA AEREA E ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 2.389,90 | | 2.389,90 | | 0,21 % |
| **09.08** |  | |  | **DML** |  |  | |  | | **9.786,08** | | **0,86 %** |
| **09.08.01** |  | |  | **ALVENARIA / DIVISÓRIAS** |  |  | |  | | **3.983,59** | | **0,35 %** |
| 09.08.01.01 | 96373 | | SINAPI | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF\_06/2017 | M | 5,92 | | 17,91 | | 106,02 | | 0,01 % |
| 09.08.01.02 | 96374 | | SINAPI | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF\_06/2017 | M | 5,92 | | 38,91 | | 230,34 | | 0,02 % |
| 09.08.01.03 | IP0086 | | C. Própria | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, CHAPAS RESISTENTES A UMIDADE (RU), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS | m² | 15,32 | | 174,25 | | 2.669,51 | | 0,24 % |
| 09.08.01.04 | IP0091 | | C. Própria | PAINEIS DE LÃ DE VIDRO, PSI 40, E= 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 15,32 | | 63,82 | | 977,72 | | 0,09 % |
| **09.08.02** |  | |  | **PAVIMENTAÇÃO** |  |  | |  | | **343,30** | | **0,03 %** |
| 09.08.02.01 | IP0078 | | C. Própria | ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE | m² | 3,47 | | 37,65 | | 130,64 | | 0,01 % |
| 09.08.02.02 | IP0079 | | C. Própria | ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) | m² | 3,47 | | 12,28 | | 42,61 | | 0,00 % |
| 09.08.02.03 | IP0088 | | C. Própria | RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H= 10 CM | M | 4,77 | | 35,65 | | 170,05 | | 0,01 % |
| **09.08.03** |  | |  | **REVESTIMENTO** |  |  | |  | | **548,92** | | **0,05 %** |
| 09.08.03.01 | IP0092 | | C. Própria | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 4,14 | | 132,59 | | 548,92 | | 0,05 % |
| **09.08.04** |  | |  | **FORRO** |  |  | |  | | **364,73** | | **0,03 %** |
| 09.08.04.01 | 96114 | | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF\_05/2017\_PS | m² | 3,47 | | 105,11 | | 364,73 | | 0,03 % |
| **09.08.05** |  | |  | **PINTURA** |  |  | |  | | **1.197,84** | | **0,11 %** |
| 09.08.05.01 | 88484 | | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_06/2014 | m² | 3,47 | | 4,22 | | 14,64 | | 0,00 % |
| 09.08.05.02 | 88485 | | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014 | m² | 13,30 | | 3,63 | | 48,27 | | 0,00 % |
| 09.08.05.03 | 88488 | | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 | m² | 3,47 | | 21,54 | | 74,74 | | 0,01 % |
| 09.08.05.04 | 88494 | | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_06/2014 | m² | 3,47 | | 28,52 | | 98,96 | | 0,01 % |
| 09.08.05.05 | IP0195 | | C. Própria | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OU SIMILAR | m² | 1,65 | | 27,52 | | 45,40 | | 0,00 % |
| 09.08.05.06 | IP0200 | | C. Própria | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO | m² | 13,30 | | 26,62 | | 354,04 | | 0,03 % |
| 09.08.05.07 | IP0201 | | C. Própria | APLICAÇÃO DE PINTURA ESMALTE ACETINADO EM PAREDES INTERNAS - DUAS DEMÃOS | m² | 13,30 | | 42,24 | | 561,79 | | 0,05 % |
| **09.08.06** |  | |  | **ESQUADRIA** |  |  | |  | | **2.389,90** | | **0,21 %** |
| 09.08.06.01 | IP0080 | | C. Própria | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, MOLA AEREA E ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 2.389,90 | | 2.389,90 | | 0,21 % |
| **09.08.07** |  | |  | **COMPLEMENTOS** |  |  | |  | | **957,80** | | **0,08 %** |
| 09.08.07.01 | IP0188 | | C. Própria | ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2". 3/4" E 1" (PQ), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR | UND | 1,00 | | 88,81 | | 88,81 | | 0,01 % |
| 09.08.07.02 | IP0199 | | C. Própria | REINSTALAÇÃO DE TANQUE DE LOUÇA (REAPROVEITAMENTO) | UND | 1,00 | | 133,91 | | 133,91 | | 0,01 % |
| 09.08.07.03 | IP0204 | | C. Própria | TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE (REF. C37 1153) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 302,10 | | 302,10 | | 0,03 % |
| 09.08.07.04 | IP0205 | | C. Própria | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1.1/4 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 324,89 | | 324,89 | | 0,03 % |
| 09.08.07.05 | IP0206 | | C. Própria | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/4 X 1.1/2” PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO | UND | 1,00 | | 108,09 | | 108,09 | | 0,01 % |
| **09.09** |  | |  | **DEPÓSITO DE URNAS / MANUTENÇÃO / CARGA DE URNAS** |  |  | |  | | **18.716,05** | | **1,65 %** |
| **09.09.01** |  | |  | **DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO** |  |  | |  | | **127,61** | | **0,01 %** |
| 09.09.01.01 | 95875 | | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020 | M3XKM | 1,60 | | 2,87 | | 4,59 | | 0,00 % |
| 09.09.01.02 | 97622 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m³ | 0,07 | | 69,78 | | 4,88 | | 0,00 % |
| 09.09.01.03 | 97631 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 1,47 | | 4,17 | | 6,12 | | 0,00 % |
| 09.09.01.04 | 97644 | | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 1,68 | | 11,74 | | 19,72 | | 0,00 % |
| 09.09.01.05 | 97660 | | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 49,00 | | 0,84 | | 41,16 | | 0,00 % |
| 09.09.01.06 | 97665 | | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 21,00 | | 1,63 | | 34,23 | | 0,00 % |
| 09.09.01.07 | IP0082 | | C. Própria | REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADUELA) | UND | 1,00 | | 12,69 | | 12,69 | | 0,00 % |
| 09.09.01.08 | WDS0042 | | C. Própria | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | m³ | 0,16 | | 26,38 | | 4,22 | | 0,00 % |
| **09.09.02** |  | |  | **ALVENARIA / DIVISÓRIAS** |  |  | |  | | **1.950,87** | | **0,17 %** |
| 09.09.02.01 | 103329 | | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_12/2021 | m² | 0,74 | | 115,81 | | 85,69 | | 0,01 % |
| 09.09.02.02 | 93195 | | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF\_03/2016 | M | 24,50 | | 76,13 | | 1.865,18 | | 0,16 % |
| **09.09.03** |  | |  | **REVESTIMENTO** |  |  | |  | | **42,94** | | **0,00 %** |
| 09.09.03.01 | 87529 | | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014 | m² | 0,74 | | 52,19 | | 38,62 | | 0,00 % |
| 09.09.03.02 | 87879 | | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022 | m² | 0,74 | | 5,84 | | 4,32 | | 0,00 % |
| **09.09.04** |  | |  | **PAVIMENTAÇÃO** |  |  | |  | | **7.828,52** | | **0,69 %** |
| 09.09.04.01 | IP0078 | | C. Própria | ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE | m² | 156,79 | | 37,65 | | 5.903,14 | | 0,52 % |
| 09.09.04.02 | IP0079 | | C. Própria | ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) | m² | 156,79 | | 12,28 | | 1.925,38 | | 0,17 % |
| **09.09.05** |  | |  | **PINTURA** |  |  | |  | | **6.376,21** | | **0,56 %** |
| 09.09.05.01 | 100717 | | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF\_01/2020 | m² | 14,10 | | 12,77 | | 180,05 | | 0,02 % |
| 09.09.05.02 | 100758 | | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF\_01/2020 | m² | 14,10 | | 65,27 | | 920,30 | | 0,08 % |
| 09.09.05.03 | 88489 | | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 | m² | 137,12 | | 18,78 | | 2.575,11 | | 0,23 % |
| 09.09.05.04 | 88495 | | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014 | m² | 137,12 | | 15,36 | | 2.106,16 | | 0,19 % |
| 09.09.05.05 | IP0056 | | C. Própria | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO À ROLO DE 01 DEMÃO DE 120 MICRAS DE TINTA ANTICORROSIVA OXIBAR DAL 535 BT 0527, MARCA RENNER OU SIMILAR | m² | 14,10 | | 38,95 | | 549,19 | | 0,05 % |
| 09.09.05.06 | IP0195 | | C. Própria | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OU SIMILAR | m² | 1,65 | | 27,52 | | 45,40 | | 0,00 % |
| **09.09.06** |  | |  | **ESQUADRIA** |  |  | |  | | **2.389,90** | | **0,21 %** |
| 09.09.06.01 | IP0080 | | C. Própria | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, MOLA AEREA E ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 2.389,90 | | 2.389,90 | | 0,21 % |
| **09.10** |  | |  | **COPA** |  |  | |  | | **12.181,13** | | **1,07 %** |
| **09.10.01** |  | |  | **DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO** |  |  | |  | | **1.485,84** | | **0,13 %** |
| 09.10.01.01 | 95875 | | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020 | M3XKM | 13,73 | | 2,87 | | 39,40 | | 0,00 % |
| 09.10.01.02 | 97622 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m³ | 0,02 | | 69,78 | | 1,39 | | 0,00 % |
| 09.10.01.03 | 97631 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 0,31 | | 4,17 | | 1,29 | | 0,00 % |
| 09.10.01.04 | 97633 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 31,42 | | 28,52 | | 896,09 | | 0,08 % |
| 09.10.01.05 | 97640 | | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 6,60 | | 2,59 | | 17,09 | | 0,00 % |
| 09.10.01.06 | 97644 | | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 1,68 | | 11,74 | | 19,72 | | 0,00 % |
| 09.10.01.07 | 97660 | | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 6,00 | | 0,84 | | 5,04 | | 0,00 % |
| 09.10.01.08 | 97665 | | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 1,00 | | 1,63 | | 1,63 | | 0,00 % |
| 09.10.01.09 | 97666 | | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 2,00 | | 11,31 | | 22,62 | | 0,00 % |
| 09.10.01.10 | IP0011 | | C. Própria | APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS | m² | 24,82 | | 3,95 | | 98,03 | | 0,01 % |
| 09.10.01.11 | IP0082 | | C. Própria | REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADUELA) | UND | 1,00 | | 12,69 | | 12,69 | | 0,00 % |
| 09.10.01.12 | IP0095 | | C. Própria | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | m² | 6,60 | | 39,17 | | 258,52 | | 0,02 % |
| 09.10.01.13 | IP0096 | | C. Própria | REMOÇÃO DE BANCADA DE AÇO INOX, DE FORMA CUIDADOSA | UND | 1,00 | | 76,19 | | 76,19 | | 0,01 % |
| 09.10.01.14 | WDS0042 | | C. Própria | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | m³ | 1,37 | | 26,38 | | 36,14 | | 0,00 % |
| **09.10.02** |  | |  | **ALVENARIA / DIVISÓRIAS** |  |  | |  | | **87,50** | | **0,01 %** |
| 09.10.02.01 | 93194 | | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF\_03/2016 | M | 1,40 | | 62,50 | | 87,50 | | 0,01 % |
| **09.10.03** |  | |  | **PAVIMENTAÇÃO** |  |  | |  | | **1.330,95** | | **0,12 %** |
| 09.10.03.01 | 87630 | | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF\_07/2021 | m² | 6,60 | | 52,71 | | 347,88 | | 0,03 % |
| 09.10.03.02 | IP0097 | | C. Própria | PORCELANATO 60 X 60 CM, NATURAL, RETIFICADO, ELIANE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE | m² | 6,60 | | 148,95 | | 983,07 | | 0,09 % |
| **09.10.04** |  | |  | **REVESTIMENTO** |  |  | |  | | **3.306,68** | | **0,29 %** |
| 09.10.04.01 | 87535 | | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014 | m² | 0,31 | | 45,15 | | 13,99 | | 0,00 % |
| 09.10.04.02 | 87879 | | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022 | m² | 0,31 | | 5,84 | | 1,81 | | 0,00 % |
| 09.10.04.03 | IP0092 | | C. Própria | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 24,82 | | 132,59 | | 3.290,88 | | 0,29 % |
| **09.10.05** |  | |  | **FORRO** |  |  | |  | | **693,72** | | **0,06 %** |
| 09.10.05.01 | 96114 | | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF\_05/2017\_PS | m² | 6,60 | | 105,11 | | 693,72 | | 0,06 % |
| **09.10.06** |  | |  | **PINTURA** |  |  | |  | | **403,64** | | **0,04 %** |
| 09.10.06.01 | 88484 | | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_06/2014 | m² | 6,60 | | 4,22 | | 27,85 | | 0,00 % |
| 09.10.06.02 | 88488 | | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 | m² | 6,60 | | 21,54 | | 142,16 | | 0,01 % |
| 09.10.06.03 | 88494 | | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_06/2014 | m² | 6,60 | | 28,52 | | 188,23 | | 0,02 % |
| 09.10.06.04 | IP0195 | | C. Própria | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OU SIMILAR | m² | 1,65 | | 27,52 | | 45,40 | | 0,00 % |
| **09.10.07** |  | |  | **ESQUADRIA** |  |  | |  | | **2.389,90** | | **0,21 %** |
| 09.10.07.01 | IP0080 | | C. Própria | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, MOLA AEREA E ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 2.389,90 | | 2.389,90 | | 0,21 % |
| **09.10.08** |  | |  | **COMPLEMENTOS** |  |  | |  | | **2.482,90** | | **0,22 %** |
| 09.10.08.01 | 98695 | | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF\_09/2020 | M | 0,86 | | 95,09 | | 81,77 | | 0,01 % |
| 09.10.08.02 | IP0146 | | C. Própria | BALCÃO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, SUSPENSO, E= 2,5 CM - INCLUSO CANTONEIRAS PARA FIXAÇÃO | m² | 0,86 | | 664,05 | | 571,08 | | 0,05 % |
| 09.10.08.03 | IP0188 | | C. Própria | ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2". 3/4" E 1" (PQ), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR | UND | 1,00 | | 88,81 | | 88,81 | | 0,01 % |
| 09.10.08.04 | IP0202 | | C. Própria | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINHA (MOD LNK 1168) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 562,83 | | 562,83 | | 0,05 % |
| 09.10.08.05 | IP0203 | | C. Própria | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 308,90 | | 308,90 | | 0,03 % |
| 09.10.08.06 | IP0220 | | C. Própria | BANCADA EM AÇO INOX PARA COZINHA, 151 X 52 CM, CUBA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUINDO LASTRO DE CONCRETO) | UND | 1,00 | | 869,51 | | 869,51 | | 0,08 % |
| **09.11** |  | |  | **SANITÁRIO MASCULINO** |  |  | |  | | **10.170,54** | | **0,90 %** |
| **09.11.01** |  | |  | **DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO** |  |  | |  | | **784,82** | | **0,07 %** |
| 09.11.01.01 | 95875 | | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020 | M3XKM | 13,23 | | 2,87 | | 37,97 | | 0,00 % |
| 09.11.01.02 | 97622 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m³ | 0,02 | | 69,78 | | 1,39 | | 0,00 % |
| 09.11.01.03 | 97631 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 0,36 | | 4,17 | | 1,50 | | 0,00 % |
| 09.11.01.04 | 97633 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 14,97 | | 28,52 | | 426,94 | | 0,04 % |
| 09.11.01.05 | 97640 | | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 2,73 | | 2,59 | | 7,07 | | 0,00 % |
| 09.11.01.06 | 97644 | | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 1,68 | | 11,74 | | 19,72 | | 0,00 % |
| 09.11.01.07 | 97660 | | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 1,00 | | 0,84 | | 0,84 | | 0,00 % |
| 09.11.01.08 | 97663 | | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 2,00 | | 15,51 | | 31,02 | | 0,00 % |
| 09.11.01.09 | 97664 | | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 3,00 | | 1,92 | | 5,76 | | 0,00 % |
| 09.11.01.10 | 97665 | | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 1,00 | | 1,63 | | 1,63 | | 0,00 % |
| 09.11.01.11 | 97666 | | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 4,00 | | 11,31 | | 45,24 | | 0,00 % |
| 09.11.01.12 | IP0011 | | C. Própria | APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS | m² | 12,24 | | 3,95 | | 48,34 | | 0,00 % |
| 09.11.01.13 | IP0082 | | C. Própria | REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADUELA) | UND | 1,00 | | 12,69 | | 12,69 | | 0,00 % |
| 09.11.01.14 | IP0095 | | C. Própria | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | m² | 2,73 | | 39,17 | | 106,93 | | 0,01 % |
| 09.11.01.15 | IP0100 | | C. Própria | REMOÇÃO DE ESPELHO, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 0,45 | | 6,58 | | 2,96 | | 0,00 % |
| 09.11.01.16 | WDS0042 | | C. Própria | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | m³ | 1,32 | | 26,38 | | 34,82 | | 0,00 % |
| **09.11.02** |  | |  | **ALVENARIA / DIVISÓRIAS** |  |  | |  | | **75,00** | | **0,01 %** |
| 09.11.02.01 | 93194 | | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF\_03/2016 | M | 1,20 | | 62,50 | | 75,00 | | 0,01 % |
| **09.11.03** |  | |  | **PAVIMENTAÇÃO** |  |  | |  | | **552,47** | | **0,05 %** |
| 09.11.03.01 | 87630 | | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF\_07/2021 | m² | 2,73 | | 52,71 | | 143,89 | | 0,01 % |
| 09.11.03.02 | 95875 | | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020 | M3XKM | 0,68 | | 2,87 | | 1,95 | | 0,00 % |
| 09.11.03.03 | IP0097 | | C. Própria | PORCELANATO 60 X 60 CM, NATURAL, RETIFICADO, ELIANE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE | m² | 2,73 | | 148,95 | | 406,63 | | 0,04 % |
| **09.11.04** |  | |  | **REVESTIMENTO** |  |  | |  | | **2.127,95** | | **0,19 %** |
| 09.11.04.01 | 87535 | | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014 | m² | 0,18 | | 45,15 | | 8,12 | | 0,00 % |
| 09.11.04.02 | 87879 | | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022 | m² | 0,18 | | 5,84 | | 1,05 | | 0,00 % |
| 09.11.04.03 | IP0092 | | C. Própria | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 15,98 | | 132,59 | | 2.118,78 | | 0,19 % |
| **09.11.05** |  | |  | **FORRO** |  |  | |  | | **286,95** | | **0,03 %** |
| 09.11.05.01 | 96114 | | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF\_05/2017\_PS | m² | 2,73 | | 105,11 | | 286,95 | | 0,03 % |
| **09.11.06** |  | |  | **PINTURA** |  |  | |  | | **193,57** | | **0,02 %** |
| 09.11.06.01 | 88484 | | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_06/2014 | m² | 2,73 | | 4,22 | | 11,52 | | 0,00 % |
| 09.11.06.02 | 88488 | | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 | m² | 2,73 | | 21,54 | | 58,80 | | 0,01 % |
| 09.11.06.03 | 88494 | | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_06/2014 | m² | 2,73 | | 28,52 | | 77,85 | | 0,01 % |
| 09.11.06.04 | IP0195 | | C. Própria | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OU SIMILAR | m² | 1,65 | | 27,52 | | 45,40 | | 0,00 % |
| **09.11.07** |  | |  | **ESQUADRIA** |  |  | |  | | **2.389,90** | | **0,21 %** |
| 09.11.07.01 | IP0080 | | C. Própria | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, MOLA AEREA E ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 2.389,90 | | 2.389,90 | | 0,21 % |
| **09.11.08** |  | |  | **LOUÇAS / METAIS / ACESSÓRIOS SANITÁRIOS** |  |  | |  | | **3.346,63** | | **0,29 %** |
| 09.11.08.01 | IP0101 | | C. Própria | BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBA, 47 X 122 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA L65, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E TORNEIRA DECAMATIC ECO AUTOMÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 1.788,33 | | 1.788,33 | | 0,16 % |
| 09.11.08.02 | IP0102 | | C. Própria | BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 624,29 | | 624,29 | | 0,06 % |
| 09.11.08.03 | IP0103 | | C. Própria | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 631,66 | | 631,66 | | 0,06 % |
| 09.11.08.04 | IP0104 | | C. Própria | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 60,11 | | 60,11 | | 0,01 % |
| 09.11.08.05 | IP0105 | | C. Própria | DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 64,90 | | 64,90 | | 0,01 % |
| 09.11.08.06 | IP0106 | | C. Própria | DISPENSER SABONETEIRA REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 72,27 | | 72,27 | | 0,01 % |
| 09.11.08.07 | IP0190 | | C. Própria | ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO COM MICROBAN, REF. AP01.17 - DECA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020 | UND | 1,00 | | 105,07 | | 105,07 | | 0,01 % |
| **09.11.09** |  | |  | **COMPLEMENTOS** |  |  | |  | | **413,25** | | **0,04 %** |
| 09.11.09.01 | 98695 | | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF\_09/2020 | M | 0,86 | | 95,09 | | 81,77 | | 0,01 % |
| 09.11.09.02 | IP0111 | | C. Própria | ESPELHO CRISTAL 4 MM, BISOTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 0,42 | | 577,80 | | 242,67 | | 0,02 % |
| 09.11.09.03 | IP0188 | | C. Própria | ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2". 3/4" E 1" (PQ), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR | UND | 1,00 | | 88,81 | | 88,81 | | 0,01 % |
| **09.12** |  | |  | **SANITÁRIO FEMININO** |  |  | |  | | **10.170,54** | | **0,90 %** |
| **09.12.01** |  | |  | **DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO** |  |  | |  | | **784,82** | | **0,07 %** |
| 09.12.01.01 | 95875 | | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020 | M3XKM | 13,23 | | 2,87 | | 37,97 | | 0,00 % |
| 09.12.01.02 | 97622 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m³ | 0,02 | | 69,78 | | 1,39 | | 0,00 % |
| 09.12.01.03 | 97631 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 0,36 | | 4,17 | | 1,50 | | 0,00 % |
| 09.12.01.04 | 97633 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 14,97 | | 28,52 | | 426,94 | | 0,04 % |
| 09.12.01.05 | 97640 | | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 2,73 | | 2,59 | | 7,07 | | 0,00 % |
| 09.12.01.06 | 97644 | | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 1,68 | | 11,74 | | 19,72 | | 0,00 % |
| 09.12.01.07 | 97660 | | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 1,00 | | 0,84 | | 0,84 | | 0,00 % |
| 09.12.01.08 | 97663 | | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 2,00 | | 15,51 | | 31,02 | | 0,00 % |
| 09.12.01.09 | 97664 | | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 3,00 | | 1,92 | | 5,76 | | 0,00 % |
| 09.12.01.10 | 97665 | | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 1,00 | | 1,63 | | 1,63 | | 0,00 % |
| 09.12.01.11 | 97666 | | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 4,00 | | 11,31 | | 45,24 | | 0,00 % |
| 09.12.01.12 | IP0011 | | C. Própria | APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS | m² | 12,24 | | 3,95 | | 48,34 | | 0,00 % |
| 09.12.01.13 | IP0082 | | C. Própria | REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADUELA) | UND | 1,00 | | 12,69 | | 12,69 | | 0,00 % |
| 09.12.01.14 | IP0095 | | C. Própria | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | m² | 2,73 | | 39,17 | | 106,93 | | 0,01 % |
| 09.12.01.15 | IP0100 | | C. Própria | REMOÇÃO DE ESPELHO, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 0,45 | | 6,58 | | 2,96 | | 0,00 % |
| 09.12.01.16 | WDS0042 | | C. Própria | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | m³ | 1,32 | | 26,38 | | 34,82 | | 0,00 % |
| **09.12.02** |  | |  | **ALVENARIA / DIVISÓRIAS** |  |  | |  | | **75,00** | | **0,01 %** |
| 09.12.02.01 | 93194 | | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF\_03/2016 | M | 1,20 | | 62,50 | | 75,00 | | 0,01 % |
| **09.12.03** |  | |  | **PAVIMENTAÇÃO** |  |  | |  | | **552,47** | | **0,05 %** |
| 09.12.03.01 | 87630 | | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF\_07/2021 | m² | 2,73 | | 52,71 | | 143,89 | | 0,01 % |
| 09.12.03.02 | 95875 | | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020 | M3XKM | 0,68 | | 2,87 | | 1,95 | | 0,00 % |
| 09.12.03.03 | IP0097 | | C. Própria | PORCELANATO 60 X 60 CM, NATURAL, RETIFICADO, ELIANE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE | m² | 2,73 | | 148,95 | | 406,63 | | 0,04 % |
| **09.12.04** |  | |  | **REVESTIMENTO** |  |  | |  | | **2.127,95** | | **0,19 %** |
| 09.12.04.01 | 87535 | | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014 | m² | 0,18 | | 45,15 | | 8,12 | | 0,00 % |
| 09.12.04.02 | 87879 | | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022 | m² | 0,18 | | 5,84 | | 1,05 | | 0,00 % |
| 09.12.04.03 | IP0092 | | C. Própria | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 15,98 | | 132,59 | | 2.118,78 | | 0,19 % |
| **09.12.05** |  | |  | **FORRO** |  |  | |  | | **286,95** | | **0,03 %** |
| 09.12.05.01 | 96114 | | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF\_05/2017\_PS | m² | 2,73 | | 105,11 | | 286,95 | | 0,03 % |
| **09.12.06** |  | |  | **PINTURA** |  |  | |  | | **193,57** | | **0,02 %** |
| 09.12.06.01 | 88484 | | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_06/2014 | m² | 2,73 | | 4,22 | | 11,52 | | 0,00 % |
| 09.12.06.02 | 88488 | | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 | m² | 2,73 | | 21,54 | | 58,80 | | 0,01 % |
| 09.12.06.03 | 88494 | | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_06/2014 | m² | 2,73 | | 28,52 | | 77,85 | | 0,01 % |
| 09.12.06.04 | IP0195 | | C. Própria | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OU SIMILAR | m² | 1,65 | | 27,52 | | 45,40 | | 0,00 % |
| **09.12.07** |  | |  | **ESQUADRIA** |  |  | |  | | **2.389,90** | | **0,21 %** |
| 09.12.07.01 | IP0080 | | C. Própria | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, MOLA AEREA E ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 2.389,90 | | 2.389,90 | | 0,21 % |
| **09.12.08** |  | |  | **LOUÇAS / METAIS / ACESSÓRIOS SANITÁRIOS** |  |  | |  | | **3.346,63** | | **0,29 %** |
| 09.12.08.01 | IP0101 | | C. Própria | BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBA, 47 X 122 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA L65, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E TORNEIRA DECAMATIC ECO AUTOMÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 1.788,33 | | 1.788,33 | | 0,16 % |
| 09.12.08.02 | IP0102 | | C. Própria | BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 624,29 | | 624,29 | | 0,06 % |
| 09.12.08.03 | IP0103 | | C. Própria | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 631,66 | | 631,66 | | 0,06 % |
| 09.12.08.04 | IP0104 | | C. Própria | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 60,11 | | 60,11 | | 0,01 % |
| 09.12.08.05 | IP0105 | | C. Própria | DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 64,90 | | 64,90 | | 0,01 % |
| 09.12.08.06 | IP0106 | | C. Própria | DISPENSER SABONETEIRA REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 72,27 | | 72,27 | | 0,01 % |
| 09.12.08.07 | IP0190 | | C. Própria | ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO COM MICROBAN, REF. AP01.17 - DECA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020 | UND | 1,00 | | 105,07 | | 105,07 | | 0,01 % |
| **09.12.09** |  | |  | **COMPLEMENTOS** |  |  | |  | | **413,25** | | **0,04 %** |
| 09.12.09.01 | 98695 | | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF\_09/2020 | M | 0,86 | | 95,09 | | 81,77 | | 0,01 % |
| 09.12.09.02 | IP0111 | | C. Própria | ESPELHO CRISTAL 4 MM, BISOTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 0,42 | | 577,80 | | 242,67 | | 0,02 % |
| 09.12.09.03 | IP0188 | | C. Própria | ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2". 3/4" E 1" (PQ), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR | UND | 1,00 | | 88,81 | | 88,81 | | 0,01 % |
| **09.13** |  | |  | **SANITÁRIO PCD 1** |  |  | |  | | **14.083,95** | | **1,24 %** |
| **09.13.01** |  | |  | **DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO** |  |  | |  | | **736,50** | | **0,06 %** |
| 09.13.01.01 | 95875 | | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020 | M3XKM | 12,76 | | 2,87 | | 36,62 | | 0,00 % |
| 09.13.01.02 | 97622 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m³ | 0,02 | | 69,78 | | 1,39 | | 0,00 % |
| 09.13.01.03 | 97631 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 0,36 | | 4,17 | | 1,50 | | 0,00 % |
| 09.13.01.04 | 97633 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 13,82 | | 28,52 | | 394,14 | | 0,03 % |
| 09.13.01.05 | 97640 | | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 2,48 | | 2,59 | | 6,42 | | 0,00 % |
| 09.13.01.06 | 97644 | | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 1,68 | | 11,74 | | 19,72 | | 0,00 % |
| 09.13.01.07 | 97660 | | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 1,00 | | 0,84 | | 0,84 | | 0,00 % |
| 09.13.01.08 | 97663 | | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 2,00 | | 15,51 | | 31,02 | | 0,00 % |
| 09.13.01.09 | 97664 | | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 5,00 | | 1,92 | | 9,60 | | 0,00 % |
| 09.13.01.10 | 97665 | | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 1,00 | | 1,63 | | 1,63 | | 0,00 % |
| 09.13.01.11 | 97666 | | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 4,00 | | 11,31 | | 45,24 | | 0,00 % |
| 09.13.01.12 | IP0011 | | C. Própria | APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS | m² | 11,34 | | 3,95 | | 44,79 | | 0,00 % |
| 09.13.01.13 | IP0082 | | C. Própria | REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADUELA) | UND | 1,00 | | 12,69 | | 12,69 | | 0,00 % |
| 09.13.01.14 | IP0095 | | C. Própria | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | m² | 2,48 | | 39,17 | | 97,14 | | 0,01 % |
| 09.13.01.15 | WDS0042 | | C. Própria | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | m³ | 1,28 | | 26,38 | | 33,76 | | 0,00 % |
| **09.13.02** |  | |  | **ALVENARIA / DIVISÓRIAS** |  |  | |  | | **174,14** | | **0,02 %** |
| 09.13.02.01 | 103330 | | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021 | m² | 0,96 | | 103,28 | | 99,14 | | 0,01 % |
| 09.13.02.02 | 93194 | | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF\_03/2016 | M | 1,20 | | 62,50 | | 75,00 | | 0,01 % |
| **09.13.03** |  | |  | **PAVIMENTAÇÃO** |  |  | |  | | **582,83** | | **0,05 %** |
| 09.13.03.01 | 87630 | | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF\_07/2021 | m² | 2,88 | | 52,71 | | 151,80 | | 0,01 % |
| 09.13.03.02 | 95875 | | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020 | M3XKM | 0,72 | | 2,87 | | 2,06 | | 0,00 % |
| 09.13.03.03 | IP0097 | | C. Própria | PORCELANATO 60 X 60 CM, NATURAL, RETIFICADO, ELIANE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE | m² | 2,88 | | 148,95 | | 428,97 | | 0,04 % |
| **09.13.04** |  | |  | **REVESTIMENTO** |  |  | |  | | **2.197,81** | | **0,19 %** |
| 09.13.04.01 | 87535 | | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014 | m² | 1,42 | | 45,15 | | 64,11 | | 0,01 % |
| 09.13.04.02 | 87879 | | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022 | m² | 1,42 | | 5,84 | | 8,29 | | 0,00 % |
| 09.13.04.03 | IP0092 | | C. Própria | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 16,03 | | 132,59 | | 2.125,41 | | 0,19 % |
| **09.13.05** |  | |  | **FORRO** |  |  | |  | | **302,71** | | **0,03 %** |
| 09.13.05.01 | 96114 | | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF\_05/2017\_PS | m² | 2,88 | | 105,11 | | 302,71 | | 0,03 % |
| **09.13.06** |  | |  | **PINTURA** |  |  | |  | | **201,71** | | **0,02 %** |
| 09.13.06.01 | 88484 | | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_06/2014 | m² | 2,88 | | 4,22 | | 12,15 | | 0,00 % |
| 09.13.06.02 | 88488 | | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 | m² | 2,88 | | 21,54 | | 62,03 | | 0,01 % |
| 09.13.06.03 | 88494 | | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_06/2014 | m² | 2,88 | | 28,52 | | 82,13 | | 0,01 % |
| 09.13.06.04 | IP0195 | | C. Própria | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OU SIMILAR | m² | 1,65 | | 27,52 | | 45,40 | | 0,00 % |
| **09.13.07** |  | |  | **ESQUADRIA** |  |  | |  | | **2.413,01** | | **0,21 %** |
| 09.13.07.01 | IP0107 | | C. Própria | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, CHAPA XADREZ DE ALUMÍNIO, BARRA DE APOIO E ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 2.413,01 | | 2.413,01 | | 0,21 % |
| **09.13.08** |  | |  | **LOUÇAS / METAIS / ACESSÓRIOS SANITÁRIOS** |  |  | |  | | **6.929,09** | | **0,61 %** |
| 09.13.08.01 | IP0103 | | C. Própria | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 631,66 | | 631,66 | | 0,06 % |
| 09.13.08.02 | IP0104 | | C. Própria | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 60,11 | | 60,11 | | 0,01 % |
| 09.13.08.03 | IP0105 | | C. Própria | DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 64,90 | | 64,90 | | 0,01 % |
| 09.13.08.04 | IP0106 | | C. Própria | DISPENSER SABONETEIRA REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 72,27 | | 72,27 | | 0,01 % |
| 09.13.08.05 | IP0108 | | C. Própria | BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY CONFORTO (SEM ABERTURA FRONTAL), INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 1.161,85 | | 1.161,85 | | 0,10 % |
| 09.13.08.06 | IP0109 | | C. Própria | LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO COM MESA, REF L76.17 DECA, COR BRANCO, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO DE COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 1.974,49 | | 1.974,49 | | 0,17 % |
| 09.13.08.07 | IP0110 | | C. Própria | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3,00 | | 438,41 | | 1.315,23 | | 0,12 % |
| 09.13.08.08 | IP0125 | | C. Própria | TORNEIRA P/ LAVATÓRIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DN 15 DECAMATIC 1173.C.CONF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 928,67 | | 928,67 | | 0,08 % |
| 09.13.08.09 | IP0190 | | C. Própria | ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO COM MICROBAN, REF. AP01.17 - DECA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020 | UND | 1,00 | | 105,07 | | 105,07 | | 0,01 % |
| 09.13.08.10 | IP0192 | | C. Própria | BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO BRLHANTE PARA LAVATÓRIO | UND | 2,00 | | 307,42 | | 614,84 | | 0,05 % |
| **09.13.09** |  | |  | **COMPLEMENTOS** |  |  | |  | | **546,15** | | **0,05 %** |
| 09.13.09.01 | 98695 | | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF\_09/2020 | M | 0,86 | | 95,09 | | 81,77 | | 0,01 % |
| 09.13.09.02 | IP0111 | | C. Própria | ESPELHO CRISTAL 4 MM, BISOTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 0,65 | | 577,80 | | 375,57 | | 0,03 % |
| 09.13.09.03 | IP0188 | | C. Própria | ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2". 3/4" E 1" (PQ), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR | UND | 1,00 | | 88,81 | | 88,81 | | 0,01 % |
| **09.14** |  | |  | **SANITÁRIO PCD 2** |  |  | |  | | **14.081,89** | | **1,24 %** |
| **09.14.01** |  | |  | **DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO** |  |  | |  | | **736,50** | | **0,06 %** |
| 09.14.01.01 | 95875 | | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020 | M3XKM | 12,76 | | 2,87 | | 36,62 | | 0,00 % |
| 09.14.01.02 | 97622 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m³ | 0,02 | | 69,78 | | 1,39 | | 0,00 % |
| 09.14.01.03 | 97631 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 0,36 | | 4,17 | | 1,50 | | 0,00 % |
| 09.14.01.04 | 97633 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 13,82 | | 28,52 | | 394,14 | | 0,03 % |
| 09.14.01.05 | 97640 | | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 2,48 | | 2,59 | | 6,42 | | 0,00 % |
| 09.14.01.06 | 97644 | | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 1,68 | | 11,74 | | 19,72 | | 0,00 % |
| 09.14.01.07 | 97660 | | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 1,00 | | 0,84 | | 0,84 | | 0,00 % |
| 09.14.01.08 | 97663 | | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 2,00 | | 15,51 | | 31,02 | | 0,00 % |
| 09.14.01.09 | 97664 | | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 5,00 | | 1,92 | | 9,60 | | 0,00 % |
| 09.14.01.10 | 97665 | | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 1,00 | | 1,63 | | 1,63 | | 0,00 % |
| 09.14.01.11 | 97666 | | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | 4,00 | | 11,31 | | 45,24 | | 0,00 % |
| 09.14.01.12 | IP0011 | | C. Própria | APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS | m² | 11,34 | | 3,95 | | 44,79 | | 0,00 % |
| 09.14.01.13 | IP0082 | | C. Própria | REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADUELA) | UND | 1,00 | | 12,69 | | 12,69 | | 0,00 % |
| 09.14.01.14 | IP0095 | | C. Própria | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | m² | 2,48 | | 39,17 | | 97,14 | | 0,01 % |
| 09.14.01.15 | WDS0042 | | C. Própria | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | m³ | 1,28 | | 26,38 | | 33,76 | | 0,00 % |
| **09.14.02** |  | |  | **ALVENARIA / DIVISÓRIAS** |  |  | |  | | **174,14** | | **0,02 %** |
| 09.14.02.01 | 103330 | | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021 | m² | 0,96 | | 103,28 | | 99,14 | | 0,01 % |
| 09.14.02.02 | 93194 | | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF\_03/2016 | M | 1,20 | | 62,50 | | 75,00 | | 0,01 % |
| **09.14.03** |  | |  | **PAVIMENTAÇÃO** |  |  | |  | | **580,77** | | **0,05 %** |
| 09.14.03.01 | 87630 | | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF\_07/2021 | m² | 2,88 | | 52,71 | | 151,80 | | 0,01 % |
| 09.14.03.02 | IP0097 | | C. Própria | PORCELANATO 60 X 60 CM, NATURAL, RETIFICADO, ELIANE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE | m² | 2,88 | | 148,95 | | 428,97 | | 0,04 % |
| **09.14.04** |  | |  | **REVESTIMENTO** |  |  | |  | | **2.197,81** | | **0,19 %** |
| 09.14.04.01 | 87535 | | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014 | m² | 1,42 | | 45,15 | | 64,11 | | 0,01 % |
| 09.14.04.02 | 87879 | | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022 | m² | 1,42 | | 5,84 | | 8,29 | | 0,00 % |
| 09.14.04.03 | IP0092 | | C. Própria | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 16,03 | | 132,59 | | 2.125,41 | | 0,19 % |
| **09.14.05** |  | |  | **FORRO** |  |  | |  | | **302,71** | | **0,03 %** |
| 09.14.05.01 | 96114 | | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF\_05/2017\_PS | m² | 2,88 | | 105,11 | | 302,71 | | 0,03 % |
| **09.14.06** |  | |  | **PINTURA** |  |  | |  | | **201,71** | | **0,02 %** |
| 09.14.06.01 | 88484 | | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_06/2014 | m² | 2,88 | | 4,22 | | 12,15 | | 0,00 % |
| 09.14.06.02 | 88488 | | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 | m² | 2,88 | | 21,54 | | 62,03 | | 0,01 % |
| 09.14.06.03 | 88494 | | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_06/2014 | m² | 2,88 | | 28,52 | | 82,13 | | 0,01 % |
| 09.14.06.04 | IP0195 | | C. Própria | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OU SIMILAR | m² | 1,65 | | 27,52 | | 45,40 | | 0,00 % |
| **09.14.07** |  | |  | **ESQUADRIA** |  |  | |  | | **2.413,01** | | **0,21 %** |
| 09.14.07.01 | IP0107 | | C. Própria | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, CHAPA XADREZ DE ALUMÍNIO, BARRA DE APOIO E ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 2.413,01 | | 2.413,01 | | 0,21 % |
| **09.14.08** |  | |  | **LOUÇAS / METAIS / ACESSÓRIOS SANITÁRIOS** |  |  | |  | | **6.929,09** | | **0,61 %** |
| 09.14.08.01 | IP0103 | | C. Própria | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 631,66 | | 631,66 | | 0,06 % |
| 09.14.08.02 | IP0104 | | C. Própria | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 60,11 | | 60,11 | | 0,01 % |
| 09.14.08.03 | IP0105 | | C. Própria | DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 64,90 | | 64,90 | | 0,01 % |
| 09.14.08.04 | IP0106 | | C. Própria | DISPENSER SABONETEIRA REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 72,27 | | 72,27 | | 0,01 % |
| 09.14.08.05 | IP0108 | | C. Própria | BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY CONFORTO (SEM ABERTURA FRONTAL), INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 1.161,85 | | 1.161,85 | | 0,10 % |
| 09.14.08.06 | IP0109 | | C. Própria | LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO COM MESA, REF L76.17 DECA, COR BRANCO, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO DE COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 1.974,49 | | 1.974,49 | | 0,17 % |
| 09.14.08.07 | IP0110 | | C. Própria | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3,00 | | 438,41 | | 1.315,23 | | 0,12 % |
| 09.14.08.08 | IP0125 | | C. Própria | TORNEIRA P/ LAVATÓRIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DN 15 DECAMATIC 1173.C.CONF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 928,67 | | 928,67 | | 0,08 % |
| 09.14.08.09 | IP0190 | | C. Própria | ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO COM MICROBAN, REF. AP01.17 - DECA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020 | UND | 1,00 | | 105,07 | | 105,07 | | 0,01 % |
| 09.14.08.10 | IP0192 | | C. Própria | BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO BRLHANTE PARA LAVATÓRIO | UND | 2,00 | | 307,42 | | 614,84 | | 0,05 % |
| **09.14.09** |  | |  | **COMPLEMENTOS** |  |  | |  | | **546,15** | | **0,05 %** |
| 09.14.09.01 | 98695 | | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF\_09/2020 | M | 0,86 | | 95,09 | | 81,77 | | 0,01 % |
| 09.14.09.02 | IP0111 | | C. Própria | ESPELHO CRISTAL 4 MM, BISOTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 0,65 | | 577,80 | | 375,57 | | 0,03 % |
| 09.14.09.03 | IP0188 | | C. Própria | ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2". 3/4" E 1" (PQ), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR | UND | 1,00 | | 88,81 | | 88,81 | | 0,01 % |
| **09.15** |  | |  | **SANITÁRIO PCD 3** |  |  | |  | | **14.226,66** | | **1,25 %** |
| **09.15.01** |  | |  | **DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO** |  |  | |  | | **345,84** | | **0,03 %** |
| 09.15.01.01 | 95875 | | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020 | M3XKM | 7,32 | | 2,87 | | 21,00 | | 0,00 % |
| 09.15.01.02 | 97622 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m³ | 0,18 | | 69,78 | | 12,56 | | 0,00 % |
| 09.15.01.03 | 97631 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 1,98 | | 4,17 | | 8,25 | | 0,00 % |
| 09.15.01.04 | IP0011 | | C. Própria | APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS | m² | 8,93 | | 3,95 | | 35,27 | | 0,00 % |
| 09.15.01.05 | IP0074 | | C. Própria | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA | m² | 3,60 | | 30,14 | | 108,50 | | 0,01 % |
| 09.15.01.06 | IP0095 | | C. Própria | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | m² | 3,60 | | 39,17 | | 141,01 | | 0,01 % |
| 09.15.01.07 | WDS0042 | | C. Própria | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | m³ | 0,73 | | 26,38 | | 19,25 | | 0,00 % |
| **09.15.02** |  | |  | **ALVENARIA / DIVISÓRIAS** |  |  | |  | | **271,18** | | **0,02 %** |
| 09.15.02.01 | 103330 | | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021 | m² | 1,98 | | 103,28 | | 204,49 | | 0,02 % |
| 09.15.02.02 | 93184 | | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016 | M | 1,40 | | 47,64 | | 66,69 | | 0,01 % |
| **09.15.03** |  | |  | **PAVIMENTAÇÃO** |  |  | |  | | **728,55** | | **0,06 %** |
| 09.15.03.01 | 87630 | | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF\_07/2021 | m² | 3,60 | | 52,71 | | 189,75 | | 0,02 % |
| 09.15.03.02 | 95875 | | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020 | M3XKM | 0,90 | | 2,87 | | 2,58 | | 0,00 % |
| 09.15.03.03 | IP0097 | | C. Própria | PORCELANATO 60 X 60 CM, NATURAL, RETIFICADO, ELIANE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE | m² | 3,60 | | 148,95 | | 536,22 | | 0,05 % |
| **09.15.04** |  | |  | **REVESTIMENTO** |  |  | |  | | **2.373,65** | | **0,21 %** |
| 09.15.04.01 | 87535 | | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014 | m² | 0,11 | | 45,15 | | 4,96 | | 0,00 % |
| 09.15.04.02 | 87879 | | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022 | m² | 0,11 | | 5,84 | | 0,64 | | 0,00 % |
| 09.15.04.03 | IP0092 | | C. Própria | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 17,86 | | 132,59 | | 2.368,05 | | 0,21 % |
| **09.15.05** |  | |  | **FORRO** |  |  | |  | | **378,39** | | **0,03 %** |
| 09.15.05.01 | 96114 | | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF\_05/2017\_PS | m² | 3,60 | | 105,11 | | 378,39 | | 0,03 % |
| **09.15.06** |  | |  | **PINTURA** |  |  | |  | | **240,80** | | **0,02 %** |
| 09.15.06.01 | 88484 | | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_06/2014 | m² | 3,60 | | 4,22 | | 15,19 | | 0,00 % |
| 09.15.06.02 | 88488 | | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 | m² | 3,60 | | 21,54 | | 77,54 | | 0,01 % |
| 09.15.06.03 | 88494 | | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_06/2014 | m² | 3,60 | | 28,52 | | 102,67 | | 0,01 % |
| 09.15.06.04 | IP0195 | | C. Própria | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OU SIMILAR | m² | 1,65 | | 27,52 | | 45,40 | | 0,00 % |
| **09.15.07** |  | |  | **ESQUADRIA** |  |  | |  | | **2.413,01** | | **0,21 %** |
| 09.15.07.01 | IP0107 | | C. Própria | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, CHAPA XADREZ DE ALUMÍNIO, BARRA DE APOIO E ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 2.413,01 | | 2.413,01 | | 0,21 % |
| **09.15.08** |  | |  | **LOUÇAS / METAIS / ACESSÓRIOS SANITÁRIOS** |  |  | |  | | **6.929,09** | | **0,61 %** |
| 09.15.08.01 | IP0103 | | C. Própria | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 631,66 | | 631,66 | | 0,06 % |
| 09.15.08.02 | IP0104 | | C. Própria | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 60,11 | | 60,11 | | 0,01 % |
| 09.15.08.03 | IP0105 | | C. Própria | DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 64,90 | | 64,90 | | 0,01 % |
| 09.15.08.04 | IP0106 | | C. Própria | DISPENSER SABONETEIRA REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 72,27 | | 72,27 | | 0,01 % |
| 09.15.08.05 | IP0108 | | C. Própria | BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY CONFORTO (SEM ABERTURA FRONTAL), INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 1.161,85 | | 1.161,85 | | 0,10 % |
| 09.15.08.06 | IP0109 | | C. Própria | LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO COM MESA, REF L76.17 DECA, COR BRANCO, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO DE COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 1.974,49 | | 1.974,49 | | 0,17 % |
| 09.15.08.07 | IP0110 | | C. Própria | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3,00 | | 438,41 | | 1.315,23 | | 0,12 % |
| 09.15.08.08 | IP0125 | | C. Própria | TORNEIRA P/ LAVATÓRIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DN 15 DECAMATIC 1173.C.CONF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 928,67 | | 928,67 | | 0,08 % |
| 09.15.08.09 | IP0190 | | C. Própria | ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO COM MICROBAN, REF. AP01.17 - DECA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020 | UND | 1,00 | | 105,07 | | 105,07 | | 0,01 % |
| 09.15.08.10 | IP0192 | | C. Própria | BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO BRLHANTE PARA LAVATÓRIO | UND | 2,00 | | 307,42 | | 614,84 | | 0,05 % |
| **09.15.09** |  | |  | **COMPLEMENTOS** |  |  | |  | | **546,15** | | **0,05 %** |
| 09.15.09.01 | 98695 | | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF\_09/2020 | M | 0,86 | | 95,09 | | 81,77 | | 0,01 % |
| 09.15.09.02 | IP0111 | | C. Própria | ESPELHO CRISTAL 4 MM, BISOTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 0,65 | | 577,80 | | 375,57 | | 0,03 % |
| 09.15.09.03 | IP0188 | | C. Própria | ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2". 3/4" E 1" (PQ), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR | UND | 1,00 | | 88,81 | | 88,81 | | 0,01 % |
| **10** |  | |  | **INSTALAÇÕES - DIVERSAS** |  |  | |  | | **268.733,69** | | **23,68 %** |
| **10.01** |  | |  | **CLIMATIZAÇÃO** |  |  | |  | | **42.429,16** | | **3,74 %** |
| **10.01.01** |  | |  | **REMOÇÕES** |  |  | |  | | **123,56** | | **0,01 %** |
| 10.01.01.01 | IP0112 | | C. Própria | REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT | UND | 4,00 | | 30,89 | | 123,56 | | 0,01 % |
| **10.01.02** |  | |  | **EQUIPAMENTOS** |  |  | |  | | **28.330,45** | | **2,50 %** |
| 10.01.02.01 | 103244 | | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2021\_PE | UN | 1,00 | | 2.852,03 | | 2.852,03 | | 0,25 % |
| 10.01.02.02 | 103250 | | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2021\_PE | UN | 1,00 | | 4.590,98 | | 4.590,98 | | 0,40 % |
| 10.01.02.03 | 103253 | | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2021\_PE | UN | 1,00 | | 6.254,29 | | 6.254,29 | | 0,55 % |
| 10.01.02.04 | 103261 | | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2021\_PE | UN | 1,00 | | 14.633,15 | | 14.633,15 | | 1,29 % |
| **10.01.03** |  | |  | **TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS** |  |  | |  | | **10.358,40** | | **0,91 %** |
| 10.01.03.01 | 91170 | | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF\_05/2015 | M | 32,00 | | 4,27 | | 136,64 | | 0,01 % |
| 10.01.03.02 | IP0113 | | C. Própria | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU | M | 32,00 | | 319,43 | | 10.221,76 | | 0,90 % |
| **10.01.04** |  | |  | **APOIO CIVIL** |  |  | |  | | **591,31** | | **0,05 %** |
| 10.01.04.01 | 103288 | | SINAPI | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF\_11/2021 | UN | 4,00 | | 23,80 | | 95,20 | | 0,01 % |
| 10.01.04.02 | 87792 | | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF\_08/2022 | m² | 0,30 | | 53,13 | | 15,93 | | 0,00 % |
| 10.01.04.03 | 90443 | | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF\_05/2015 | M | 10,40 | | 18,30 | | 190,32 | | 0,02 % |
| 10.01.04.04 | 90444 | | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF\_05/2015 | M | 6,90 | | 42,01 | | 289,86 | | 0,03 % |
| **10.01.05** |  | |  | **REDE DE COLETA DE CONDENSADOS PARA SPLITS** |  |  | |  | | **1.022,03** | | **0,09 %** |
| 10.01.05.01 | 91785 | | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015 | M | 17,60 | | 58,07 | | 1.022,03 | | 0,09 % |
| **10.01.06** |  | |  | **CORTINA DE AR** |  |  | |  | | **1.516,67** | | **0,13 %** |
| 10.01.06.01 | IP0114 | | C. Própria | CORTINA DE AR COMERCIAL DUGOLD 2,00 MCOM CONTROLE REMOTO 220 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 1.516,67 | | 1.516,67 | | 0,13 % |
| **10.01.07** |  | |  | **VENTILADOR DE COLUNA** |  |  | |  | | **486,74** | | **0,04 %** |
| 10.01.07.01 | IP0115 | | C. Própria | VENTILADOR DE PISO OU PAREDE | UND | 2,00 | | 243,37 | | 486,74 | | 0,04 % |
| **10.02** |  | |  | **PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO** |  |  | |  | | **6.505,01** | | **0,57 %** |
| 10.02.01 | 101907 | | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020\_PE | UN | 1,00 | | 1.003,83 | | 1.003,83 | | 0,09 % |
| 10.02.02 | 102491 | | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF\_05/2021 | m² | 6,00 | | 23,99 | | 143,94 | | 0,01 % |
| 10.02.03 | 97599 | | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020 | UN | 14,00 | | 30,47 | | 426,58 | | 0,04 % |
| 10.02.04 | IP0116 | | C. Própria | REMOÇÃO DE EXTINTOR | UND | 4,00 | | 16,18 | | 64,72 | | 0,01 % |
| 10.02.05 | IP0117 | | C. Própria | SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 7,00 | | 37,36 | | 261,52 | | 0,02 % |
| 10.02.06 | IP0118 | | C. Própria | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL" - PLACA E5 | UND | 7,00 | | 21,30 | | 149,10 | | 0,01 % |
| 10.02.07 | IP0119 | | C. Própria | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5 M, TEMPO DE DESCARGA 12 S, NBR 9443, 9444, 10721 | UND | 6,00 | | 327,03 | | 1.962,18 | | 0,17 % |
| 10.02.08 | IP0120 | | C. Própria | LIMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, TIPO BALIZAMENTO, COM AUTONOMIA DE 3 H, MODELO LED - 3000 LUMENS, SEGURIMAX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 | | 351,44 | | 702,88 | | 0,06 % |
| 10.02.09 | IP0121 | | C. Própria | LUMINÁRIA AVISO/SAÍDA 20 W EMERGÊNCIA LED DUPLA FACE SLIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4,00 | | 159,08 | | 636,32 | | 0,06 % |
| 10.02.10 | IP0122 | | C. Própria | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA EM PVC EXPANDIDO BRANCO, DE 2 MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO TRIANGULAR, COM APLICAÇÃO EM VINIL, FUNDO NA COR AMARELA COM PICTOGRAMA E FAIXA PRETA - DIMENSÕES: BASE 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 43,91 | | 43,91 | | 0,00 % |
| 10.02.11 | IP0123 | | C. Própria | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO RETANGULAR,COM APLICAÇÃO EM VINIL ,FUNDO NA COR VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSÕES: L = 26X13CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 42,00 | | 25,74 | | 1.081,08 | | 0,10 % |
| 10.02.12 | IP0124 | | C. Própria | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO QUADRADO,COM APLICAÇÃO EM VINIL ,FUNDO NA COR VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.DIMENSÕES: L = 20x20CM - EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 28,95 | | 28,95 | | 0,00 % |
| **10.03** |  | |  | **SPDA** |  |  | |  | | **42.549,27** | | **3,75 %** |
| 10.03.01 | 91872 | | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | M | 80,00 | | 22,15 | | 1.772,00 | | 0,16 % |
| 10.03.02 | 93358 | | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF\_02/2021 | m³ | 15,52 | | 104,36 | | 1.619,66 | | 0,14 % |
| 10.03.03 | 96977 | | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2017 | M | 152,00 | | 67,30 | | 10.229,60 | | 0,90 % |
| 10.03.04 | 96995 | | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF\_10/2017 | m³ | 15,52 | | 63,27 | | 981,95 | | 0,09 % |
| 10.03.05 | 96985 | | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2017 | UN | 19,00 | | 111,48 | | 2.118,12 | | 0,19 % |
| 10.03.06 | LSE001 | | C. Própria | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO COM BARRAMENTO TERMOTECNICA 210 X 210 X 90 TEL-901 | UND | 1,00 | | 801,63 | | 801,63 | | 0,07 % |
| 10.03.07 | LSE002 | | C. Própria | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 15,00 | | 21,57 | | 323,55 | | 0,03 % |
| 10.03.08 | LSE003 | | C. Própria | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, DIÂMETRO 300 MM, INCLUSO TAMPA EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 19,00 | | 210,40 | | 3.997,60 | | 0,35 % |
| 10.03.09 | LSE004 | | C. Própria | FIXADOR TIPO ÔMEGA EM COBRE, L= 15 MM, C/ FUROS D= 5,5 MM E TRAVA P/ CABO DE 35 MM2, REF: TEL-833 OU SIMILAR (P/ SPDA) | UND | 260,00 | | 18,62 | | 4.841,20 | | 0,43 % |
| 10.03.10 | LSE005 | | C. Própria | PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350 MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 2 CABOS, C/ SUPORTE E CONECTORES P/ CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALVANIZADO 3 M X 1 1/2" E BASE | UND | 1,00 | | 818,67 | | 818,67 | | 0,07 % |
| 10.03.11 | LSE006 | | C. Própria | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 10,00 | | 9,10 | | 91,00 | | 0,01 % |
| 10.03.12 | LSE007 | | C. Própria | CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO C 1", FIXADO EM PAREDE, COM CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 4 PARAFUSOS | UND | 15,00 | | 224,95 | | 3.374,25 | | 0,30 % |
| 10.03.13 | LSE008 | | C. Própria | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UND | 240,00 | | 1,62 | | 388,80 | | 0,03 % |
| 10.03.14 | LSE009 | | C. Própria | SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO X (CABO 50 MM2) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | UND | 35,00 | | 66,36 | | 2.322,60 | | 0,20 % |
| 10.03.15 | LSE010 | | C. Própria | FIXADOR CABO DE COBRE NU 35 MM2 EM TELHA DE FIBRA OU CIMENTO | UND | 8,00 | | 26,33 | | 210,64 | | 0,02 % |
| 10.03.16 | LSE011 | | C. Própria | CABO DE COBRE NU 35 MM2, NÃO ENTERRADO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 180,00 | | 48,10 | | 8.658,00 | | 0,76 % |
| **10.04** |  | |  | **ÁGUA FRIA** |  |  | |  | | **14.431,68** | | **1,27 %** |
| **10.04.01** |  | |  | **ÁREA EXTERNA** |  |  | |  | | **10.520,12** | | **0,93 %** |
| 10.04.01.01 | 102111 | | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2020 | UN | 2,00 | | 970,05 | | 1.940,10 | | 0,17 % |
| 10.04.01.02 | 102609 | | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2021 | UN | 1,00 | | 1.334,41 | | 1.334,41 | | 0,12 % |
| 10.04.01.03 | 103010 | | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021 | UN | 2,00 | | 86,97 | | 173,94 | | 0,02 % |
| 10.04.01.04 | 89355 | | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | M | 48,00 | | 25,73 | | 1.235,04 | | 0,11 % |
| 10.04.01.05 | 89358 | | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN | 10,00 | | 9,97 | | 99,70 | | 0,01 % |
| 10.04.01.06 | 89371 | | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN | 4,00 | | 7,43 | | 29,72 | | 0,00 % |
| 10.04.01.07 | 89375 | | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN | 4,00 | | 14,85 | | 59,40 | | 0,01 % |
| 10.04.01.08 | 89377 | | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN | 2,00 | | 12,69 | | 25,38 | | 0,00 % |
| 10.04.01.09 | 89393 | | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN | 8,00 | | 13,79 | | 110,32 | | 0,01 % |
| 10.04.01.10 | 89972 | | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 | UN | 8,00 | | 67,03 | | 536,24 | | 0,05 % |
| 10.04.01.11 | 93358 | | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF\_02/2021 | m³ | 1,08 | | 104,36 | | 112,70 | | 0,01 % |
| 10.04.01.12 | 94783 | | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2016 | UN | 2,00 | | 25,09 | | 50,18 | | 0,00 % |
| 10.04.01.13 | 94783 | | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2016 | UN | 2,00 | | 25,09 | | 50,18 | | 0,00 % |
| 10.04.01.14 | 94796 | | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021 | UN | 2,00 | | 48,02 | | 96,04 | | 0,01 % |
| 10.04.01.15 | 96620 | | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF\_08/2017 | m³ | 0,24 | | 817,10 | | 196,10 | | 0,02 % |
| 10.04.01.16 | IP0128 | | C. Própria | REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO S/ COMPACTAÇÃO | m³ | 0,97 | | 26,38 | | 25,58 | | 0,00 % |
| 10.04.01.17 | IP0129 | | C. Própria | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS COM DIÂMETRO DE 1/2" A 1" - INCLUINDO RECOMPOSIÇÃO DA MASSA ÚNICA / REBOCO | M | 6,00 | | 43,21 | | 259,26 | | 0,02 % |
| 10.04.01.18 | IP0130 | | C. Própria | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 | | 95,03 | | 190,06 | | 0,02 % |
| 10.04.01.19 | IP0209 | | C. Própria | CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO AZUL COM TAMPA 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 3.995,77 | | 3.995,77 | | 0,35 % |
| **10.04.02** |  | |  | **SANITÁRIO ACESSÍVEL / DML** |  |  | |  | | **537,97** | | **0,05 %** |
| 10.04.02.01 | 89355 | | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | M | 4,00 | | 25,73 | | 102,92 | | 0,01 % |
| 10.04.02.02 | 89356 | | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | M | 6,00 | | 29,70 | | 178,20 | | 0,02 % |
| 10.04.02.3 | 89358 | | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN | 2,00 | | 9,97 | | 19,94 | | 0,00 % |
| 10.04.02.04 | 89362 | | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN | 4,00 | | 11,84 | | 47,36 | | 0,00 % |
| 10.04.02.05 | 89373 | | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN | 2,00 | | 8,85 | | 17,70 | | 0,00 % |
| 10.04.02.06 | 89394 | | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN | 1,00 | | 23,19 | | 23,19 | | 0,00 % |
| 10.04.02.07 | 89397 | | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN | 2,00 | | 18,48 | | 36,96 | | 0,00 % |
| 10.04.02.08 | 90443 | | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF\_05/2015 | M | 2,00 | | 18,30 | | 36,60 | | 0,00 % |
| 10.04.02.09 | 90466 | | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF\_05/2015 | M | 2,00 | | 18,32 | | 36,64 | | 0,00 % |
| 10.04.02.10 | IP0132 | | C. Própria | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 | UND | 2,00 | | 19,23 | | 38,46 | | 0,00 % |
| **10.04.03** |  | |  | **COPA** |  |  | |  | | **506,78** | | **0,04 %** |
| 10.04.03.01 | 89355 | | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | M | 2,00 | | 25,73 | | 51,46 | | 0,00 % |
| 10.04.03.02 | 89356 | | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | M | 4,00 | | 29,70 | | 118,80 | | 0,01 % |
| 10.04.03.03 | 89362 | | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN | 2,00 | | 11,84 | | 23,68 | | 0,00 % |
| 10.04.03.04 | 89373 | | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN | 2,00 | | 8,85 | | 17,70 | | 0,00 % |
| 10.04.03.05 | 89397 | | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN | 2,00 | | 18,48 | | 36,96 | | 0,00 % |
| 10.04.03.06 | 90443 | | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF\_05/2015 | M | 6,00 | | 18,30 | | 109,80 | | 0,01 % |
| 10.04.03.07 | 90466 | | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF\_05/2015 | M | 6,00 | | 18,32 | | 109,92 | | 0,01 % |
| 10.04.03.08 | IP0132 | | C. Própria | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 | UND | 2,00 | | 19,23 | | 38,46 | | 0,00 % |
| **10.04.04** |  | |  | **SANITÁRIO MASCULINO** |  |  | |  | | **502,81** | | **0,04 %** |
| 10.04.04.01 | 89355 | | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | M | 3,00 | | 25,73 | | 77,19 | | 0,01 % |
| 10.04.04.02 | 89356 | | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | M | 3,00 | | 29,70 | | 89,10 | | 0,01 % |
| 10.04.04.03 | 89362 | | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN | 2,00 | | 11,84 | | 23,68 | | 0,00 % |
| 10.04.04.04 | 89373 | | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN | 2,00 | | 8,85 | | 17,70 | | 0,00 % |
| 10.04.04.05 | 89397 | | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN | 2,00 | | 18,48 | | 36,96 | | 0,00 % |
| 10.04.04.06 | 90443 | | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF\_05/2015 | M | 6,00 | | 18,30 | | 109,80 | | 0,01 % |
| 10.04.04.07 | 90466 | | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF\_05/2015 | M | 6,00 | | 18,32 | | 109,92 | | 0,01 % |
| 10.04.04.08 | IP0132 | | C. Própria | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 | UND | 2,00 | | 19,23 | | 38,46 | | 0,00 % |
| **10.04.05** |  | |  | **SANITÁRIO FEMININO** |  |  | |  | | **502,81** | | **0,04 %** |
| 10.04.05.01 | 89355 | | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | M | 3,00 | | 25,73 | | 77,19 | | 0,01 % |
| 10.04.05.02 | 89356 | | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | M | 3,00 | | 29,70 | | 89,10 | | 0,01 % |
| 10.04.05.03 | 89362 | | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN | 2,00 | | 11,84 | | 23,68 | | 0,00 % |
| 10.04.05.04 | 89373 | | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN | 2,00 | | 8,85 | | 17,70 | | 0,00 % |
| 10.04.05.05 | 89397 | | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN | 2,00 | | 18,48 | | 36,96 | | 0,00 % |
| 10.04.05.06 | 90443 | | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF\_05/2015 | M | 6,00 | | 18,30 | | 109,80 | | 0,01 % |
| 10.04.05.07 | 90466 | | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF\_05/2015 | M | 6,00 | | 18,32 | | 109,92 | | 0,01 % |
| 10.04.05.08 | IP0132 | | C. Própria | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 | UND | 2,00 | | 19,23 | | 38,46 | | 0,00 % |
| **10.04.06** |  | |  | **SANITÁRIO PCD MASCULINO** |  |  | |  | | **783,46** | | **0,07 %** |
| 10.04.06.01 | 89355 | | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | M | 4,00 | | 25,73 | | 102,92 | | 0,01 % |
| 10.04.06.02 | 89356 | | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | M | 6,00 | | 29,70 | | 178,20 | | 0,02 % |
| 10.04.06.03 | 89362 | | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN | 4,00 | | 11,84 | | 47,36 | | 0,00 % |
| 10.04.06.04 | 89373 | | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN | 2,00 | | 8,85 | | 17,70 | | 0,00 % |
| 10.04.06.05 | 89395 | | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN | 2,00 | | 16,31 | | 32,62 | | 0,00 % |
| 10.04.06.06 | 90443 | | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF\_05/2015 | M | 10,00 | | 18,30 | | 183,00 | | 0,02 % |
| 10.04.06.07 | 90466 | | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF\_05/2015 | M | 10,00 | | 18,32 | | 183,20 | | 0,02 % |
| 10.04.06.08 | IP0132 | | C. Própria | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 | UND | 2,00 | | 19,23 | | 38,46 | | 0,00 % |
| **10.04.07** |  | |  | **SANITÁRIO PCD FEMININO** |  |  | |  | | **1.077,73** | | **0,09 %** |
| 10.04.07.01 | 89355 | | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | M | 6,00 | | 25,73 | | 154,38 | | 0,01 % |
| 10.04.07.02 | 89356 | | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | M | 8,00 | | 29,70 | | 237,60 | | 0,02 % |
| 10.04.07.03 | 89362 | | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN | 4,00 | | 11,84 | | 47,36 | | 0,00 % |
| 10.04.07.04 | 89373 | | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN | 4,00 | | 8,85 | | 35,40 | | 0,00 % |
| 10.04.07.05 | 89395 | | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN | 2,00 | | 16,31 | | 32,62 | | 0,00 % |
| 10.04.07.06 | 90443 | | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF\_05/2015 | M | 14,00 | | 18,30 | | 256,20 | | 0,02 % |
| 10.04.07.07 | 90466 | | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF\_05/2015 | M | 14,00 | | 18,32 | | 256,48 | | 0,02 % |
| 10.04.07.08 | IP0132 | | C. Própria | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 | UND | 3,00 | | 19,23 | | 57,69 | | 0,01 % |
| **10.05** |  | |  | **ESGOTO** |  |  | |  | | **9.897,63** | | **0,87 %** |
| **10.05.01** |  | |  | **ÁREA EXTERNA** |  |  | |  | | **2.150,54** | | **0,19 %** |
| 10.05.01.01 | 89714 | | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 | M | 24,00 | | 47,49 | | 1.139,76 | | 0,10 % |
| 10.05.01.02 | 93358 | | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF\_02/2021 | m³ | 2,16 | | 104,36 | | 225,41 | | 0,02 % |
| 10.05.01.03 | 97902 | | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF\_12/2020 | UN | 1,00 | | 718,62 | | 718,62 | | 0,06 % |
| 10.05.01.04 | IP0128 | | C. Própria | REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO S/ COMPACTAÇÃO | m³ | 1,62 | | 26,38 | | 42,73 | | 0,00 % |
| 10.05.01.05 | IP0133 | | C. Própria | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO | UND | 1,00 | | 24,02 | | 24,02 | | 0,00 % |
| **10.05.02** |  | |  | **COPA E SANITÁRIOS** |  |  | |  | | **7.747,09** | | **0,68 %** |
| 10.05.02.01 | 89574 | | SINAPI | JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF\_06/2022 | UN | 1,00 | | 189,02 | | 189,02 | | 0,02 % |
| 10.05.02.02 | 89711 | | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 | M | 12,00 | | 26,97 | | 323,64 | | 0,03 % |
| 10.05.02.03 | 89712 | | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 | M | 36,00 | | 34,08 | | 1.226,88 | | 0,11 % |
| 10.05.02.04 | 89713 | | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 | M | 6,00 | | 42,45 | | 254,70 | | 0,02 % |
| 10.05.02.05 | 89714 | | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 | M | 36,00 | | 47,49 | | 1.709,64 | | 0,15 % |
| 10.05.02.06 | 89728 | | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 | UN | 6,00 | | 16,33 | | 97,98 | | 0,01 % |
| 10.05.02.07 | 89733 | | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 | UN | 2,00 | | 29,42 | | 58,84 | | 0,01 % |
| 10.05.02.08 | 89752 | | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 | UN | 2,00 | | 9,42 | | 18,84 | | 0,00 % |
| 10.05.02.09 | 89753 | | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 | UN | 2,00 | | 11,51 | | 23,02 | | 0,00 % |
| 10.05.02.10 | 89774 | | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 | UN | 2,00 | | 18,98 | | 37,96 | | 0,00 % |
| 10.05.02.11 | 89785 | | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 | UN | 3,00 | | 33,57 | | 100,71 | | 0,01 % |
| 10.05.02.12 | 89797 | | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 | UN | 2,00 | | 64,52 | | 129,04 | | 0,01 % |
| 10.05.02.13 | 89801 | | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF\_08/2022 | UN | 12,00 | | 12,47 | | 149,64 | | 0,01 % |
| 10.05.02.14 | 89802 | | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF\_08/2022 | UN | 6,00 | | 13,36 | | 80,16 | | 0,01 % |
| 10.05.02.15 | 89825 | | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF\_08/2022 | UN | 16,00 | | 21,98 | | 351,68 | | 0,03 % |
| 10.05.02.16 | 89833 | | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF\_08/2022 | UN | 4,00 | | 56,68 | | 226,72 | | 0,02 % |
| 10.05.02.17 | 89856 | | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 | UN | 2,00 | | 25,25 | | 50,50 | | 0,00 % |
| 10.05.02.18 | 98104 | | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF\_12/2020 | UN | 1,00 | | 463,26 | | 463,26 | | 0,04 % |
| 10.05.02.19 | IP0134 | | C. Própria | CURVA 87° 30' CURTA EM PVC RÍGIDO, COM BOLSAS PARA PÉ DE COLUNA, DIÂM= 100 MM | UND | 6,00 | | 57,47 | | 344,82 | | 0,03 % |
| 10.05.02.20 | IP0135 | | C. Própria | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UND | 4,00 | | 75,54 | | 302,16 | | 0,03 % |
| 10.05.02.21 | IP0136 | | C. Própria | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UND | 4,00 | | 29,09 | | 116,36 | | 0,01 % |
| 10.05.02.22 | IP0137 | | C. Própria | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UND | 3,00 | | 46,28 | | 138,84 | | 0,01 % |
| 10.05.02.23 | IP0138 | | C. Própria | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, BRANCO, PARA ESGOTO. DIÂM= 100 X 50 MM | UND | 4,00 | | 21,98 | | 87,92 | | 0,01 % |
| 10.05.02.24 | IP0139 | | C. Própria | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, BRANCO, PARA ESGOTO. DIÂM= 75 X 50 MM | UND | 4,00 | | 20,32 | | 81,28 | | 0,01 % |
| 10.05.02.25 | IP0140 | | C. Própria | RALO SIFONADO EM PVC D= 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA EM AÇO INOX TAMPA COM FUNÇÃO ABRE E FECHA | UND | 9,00 | | 127,84 | | 1.150,56 | | 0,10 % |
| 10.05.02.26 | IP0141 | | C. Própria | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM= 50 MM | UND | 2,00 | | 16,46 | | 32,92 | | 0,00 % |
| **10.06** |  | |  | **DRENAGEM** |  |  | |  | | **4.526,93** | | **0,40 %** |
| 10.06.01 | 89580 | | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF\_06/2022 | M | 8,00 | | 84,27 | | 674,16 | | 0,06 % |
| 10.06.02 | 89592 | | SINAPI | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF\_06/2022 | UN | 2,00 | | 196,15 | | 392,30 | | 0,03 % |
| 10.06.03 | 93358 | | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF\_02/2021 | m³ | 0,72 | | 104,36 | | 75,13 | | 0,01 % |
| 10.06.04 | 99253 | | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF\_12/2020 | UN | 1,00 | | 698,27 | | 698,27 | | 0,06 % |
| 10.06.05 | IP0128 | | C. Própria | REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO S/ COMPACTAÇÃO | m³ | 0,36 | | 26,38 | | 9,49 | | 0,00 % |
| 10.06.06 | IP0142 | | C. Própria | RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4,00 | | 97,87 | | 391,48 | | 0,03 % |
| 10.06.07 | IP0143 | | C. Própria | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | UND | 4,00 | | 210,81 | | 843,24 | | 0,07 % |
| 10.06.08 | IP0144 | | C. Própria | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | M | 2,00 | | 159,05 | | 318,10 | | 0,03 % |
| 10.06.09 | IP0145 | | C. Própria | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | M | 8,00 | | 114,27 | | 914,16 | | 0,08 % |
| 10.06.10 | IP0208 | | C. Própria | GRAUTEAMENTO PARA FIXAÇÃO TUBULAÇÃO Ø= 200 MM EM PASSAGEM DE LAJE - INCLUSIVE FORMA | UND | 4,00 | | 52,65 | | 210,60 | | 0,02 % |
| **10.07** |  | |  | **ELÉTRICA** |  |  | |  | | **87.419,71** | | **7,70 %** |
| **10.07.01** |  | |  | **INFRAESTRUTURA** |  |  | |  | | **33.568,14** | | **2,96 %** |
| 10.07.01.01 | 101882 | | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 | UN | 1,00 | | 1.716,53 | | 1.716,53 | | 0,15 % |
| 10.07.01.02 | 91864 | | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | M | 116,80 | | 18,35 | | 2.143,28 | | 0,19 % |
| 10.07.01.03 | 91865 | | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | M | 65,00 | | 22,92 | | 1.489,80 | | 0,13 % |
| 10.07.01.04 | 91927 | | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | M | 1.151,36 | | 5,62 | | 6.470,64 | | 0,57 % |
| 10.07.01.05 | 91931 | | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | M | 146,88 | | 11,63 | | 1.708,21 | | 0,15 % |
| 10.07.01.06 | 91992 | | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | UN | 17,00 | | 54,14 | | 920,38 | | 0,08 % |
| 10.07.01.07 | 91993 | | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | UN | 35,00 | | 56,32 | | 1.971,20 | | 0,17 % |
| 10.07.01.08 | 91997 | | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | UN | 45,00 | | 43,61 | | 1.962,45 | | 0,17 % |
| 10.07.01.09 | 92001 | | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | UN | 67,00 | | 38,69 | | 2.592,23 | | 0,23 % |
| 10.07.01.10 | ELET003 | | C. Própria | CONJUNTO INTERNO DISJUNTORES E DPS PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1,00 | | 1.494,24 | | 1.494,24 | | 0,13 % |
| 10.07.01.11 | IP0170 | | C. Própria | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO | M | 192,00 | | 36,29 | | 6.967,68 | | 0,61 % |
| 10.07.01.12 | LEV006 | | C. Própria | CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO P/ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 | | 145,83 | | 291,66 | | 0,03 % |
| 10.07.01.13 | LEV007 | | C. Própria | CAIXA DE PASSAGEM 50 X 50 CM, EM PVC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 16,00 | | 239,99 | | 3.839,84 | | 0,34 % |
| **10.07.02** |  | |  | **ENTRADA ENERGIA AC** |  |  | |  | | **13.190,35** | | **1,16 %** |
| 10.07.02.01 | 101895 | | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 | UN | 1,00 | | 493,86 | | 493,86 | | 0,04 % |
| 10.07.02.02 | 91872 | | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | M | 1,30 | | 22,15 | | 28,79 | | 0,00 % |
| 10.07.02.03 | 92986 | | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2021 | M | 35,00 | | 43,22 | | 1.512,70 | | 0,13 % |
| 10.07.02.04 | 92988 | | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2021 | M | 140,00 | | 62,59 | | 8.762,60 | | 0,77 % |
| 10.07.02.05 | 93358 | | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF\_02/2021 | m³ | 3,75 | | 104,36 | | 391,35 | | 0,03 % |
| 10.07.02.06 | 96977 | | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2017 | M | 3,00 | | 67,30 | | 201,90 | | 0,02 % |
| 10.07.02.07 | 96986 | | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2017 | UN | 1,00 | | 166,34 | | 166,34 | | 0,01 % |
| 10.07.02.08 | 96995 | | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF\_10/2017 | m³ | 3,75 | | 63,27 | | 237,26 | | 0,02 % |
| 10.07.02.09 | 97661 | | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | M | 35,00 | | 0,84 | | 29,40 | | 0,00 % |
| 10.07.02.10 | 97668 | | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2021 | M | 6,30 | | 15,31 | | 96,45 | | 0,01 % |
| 10.07.02.11 | ELET001 | | C. Própria | REMOÇÃO DO QUADRO MEDIDOR | UND | 1,00 | | 98,35 | | 98,35 | | 0,01 % |
| 10.07.02.12 | IP0073 | | C. Própria | GRADE DE FERRO CONFECCIONADA COM BARRA CHATA DE 3/4" X 1/4" E BARRAS Ø = 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1,50 | | 334,18 | | 501,27 | | 0,04 % |
| 10.07.02.13 | IP0172 | | C. Própria | ASSENTAMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO MEDIDOR, INCLUINDO FIXAÇÃO DA GRADE DE PROTEÇÃO | UND | 1,00 | | 412,07 | | 412,07 | | 0,04 % |
| 10.07.02.14 | IP0173 | | C. Própria | CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 47,61 | | 47,61 | | 0,00 % |
| 10.07.02.15 | LSE003 | | C. Própria | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, DIÂMETRO 300 MM, INCLUSO TAMPA EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 210,40 | | 210,40 | | 0,02 % |
| **10.07.03** |  | |  | **ILUMINAÇÃO INTERNA** |  |  | |  | | **6.496,31** | | **0,57 %** |
| 10.07.03.01 | 91927 | | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | M | 95,00 | | 5,62 | | 533,90 | | 0,05 % |
| 10.07.03.02 | 91957 | | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | UN | 19,00 | | 60,51 | | 1.149,69 | | 0,10 % |
| 10.07.03.03 | 91961 | | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | UN | 3,00 | | 68,23 | | 204,69 | | 0,02 % |
| 10.07.03.04 | 97661 | | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | M | 600,00 | | 0,84 | | 504,00 | | 0,04 % |
| 10.07.03.05 | ELET005 | | C. Própria | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO / REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPÓXI BRANCO, PARA USO DE 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 11,00 | | 219,54 | | 2.414,94 | | 0,21 % |
| 10.07.03.06 | IP0174 | | C. Própria | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450 / 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 34,00 | | 12,61 | | 428,74 | | 0,04 % |
| 10.07.03.07 | IP0175 | | C. Própria | LUMINÁRIA SLIM LED, QUADRADA, 15 / 18 W, 6500 K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5,00 | | 64,09 | | 320,45 | | 0,03 % |
| 10.07.03.8 | IP0185 | | C. Própria | CONJUNTO PLUGS MACHO / FÊMEA 2P + T PARA EXTENSÃO 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 16,00 | | 25,90 | | 414,40 | | 0,04 % |
| 10.07.03.09 | IP0217 | | C. Própria | REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS - EXCLUSO FORNECIMENTO DA LUMINÁRIA | UND | 25,00 | | 21,02 | | 525,50 | | 0,05 % |
| **10.07.04** |  | |  | **INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA AR CONDICIONADO** |  |  | |  | | **12.454,48** | | **1,10 %** |
| 10.07.04.01 | 91835 | | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | M | 284,00 | | 15,36 | | 4.362,24 | | 0,38 % |
| 10.07.04.02 | 91942 | | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | UN | 8,00 | | 43,43 | | 347,44 | | 0,03 % |
| 10.07.04.03 | IP0176 | | C. Própria | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4,0 MM2, 450 / 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 284,00 | | 26,76 | | 7.599,84 | | 0,67 % |
| 10.07.04.04 | IP0177 | | C. Própria | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 48,00 | | 3,02 | | 144,96 | | 0,01 % |
| **10.07.05** |  | |  | **ILUMINAÇÃO EXTERNA** |  |  | |  | | **16.745,44** | | **1,48 %** |
| 10.07.05.01 | 101632 | | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2020 | UN | 10,00 | | 31,77 | | 317,70 | | 0,03 % |
| 10.07.05.02 | 91927 | | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | M | 294,00 | | 5,62 | | 1.652,28 | | 0,15 % |
| 10.07.05.03 | 91929 | | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | M | 835,00 | | 8,25 | | 6.888,75 | | 0,61 % |
| 10.07.05.04 | 91957 | | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | UN | 1,00 | | 60,51 | | 60,51 | | 0,01 % |
| 10.07.05.05 | 92001 | | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | UN | 1,00 | | 38,69 | | 38,69 | | 0,00 % |
| 10.07.05.06 | 93358 | | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF\_02/2021 | m³ | 9,54 | | 104,36 | | 995,59 | | 0,09 % |
| 10.07.05.07 | 96995 | | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF\_10/2017 | m³ | 9,54 | | 63,27 | | 603,59 | | 0,05 % |
| 10.07.05.08 | ELET002 | | C. Própria | REFLETOR LED 50 W IP 65, COM RELÉ FOTOELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4,00 | | 219,18 | | 876,72 | | 0,08 % |
| 10.07.05.09 | ELET004 | | C. Própria | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA SLIM, LED USO EXTERNO 15 / 18 W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 18,00 | | 133,82 | | 2.408,76 | | 0,21 % |
| 10.07.05.10 | IP0176 | | C. Própria | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4,0 MM2, 450 / 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 50,00 | | 26,76 | | 1.338,00 | | 0,12 % |
| 10.07.05.11 | IP0179 | | C. Própria | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 133,52 | | 11,72 | | 1.564,85 | | 0,14 % |
| **10.07.06** |  | |  | **QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BOMBAS** |  |  | |  | | **4.964,99** | | **0,44 %** |
| 10.07.06.01 | IP0184 | | C. Própria | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO E COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO | UND | 1,00 | | 4.964,99 | | 4.964,99 | | 0,44 % |
| **10.08** |  | |  | **LÓGICA** |  |  | |  | | **60.974,30** | | **5,37 %** |
| 10.08.01 | 101795 | | SINAPI | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF\_12/2020 | UN | 5,00 | | 706,12 | | 3.530,60 | | 0,31 % |
| 10.08.02 | 101798 | | SINAPI | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2020 | UN | 5,00 | | 504,71 | | 2.523,55 | | 0,22 % |
| 10.08.03 | 91864 | | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | M | 596,00 | | 18,35 | | 10.936,60 | | 0,96 % |
| 10.08.04 | 91865 | | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | M | 60,00 | | 22,92 | | 1.375,20 | | 0,12 % |
| 10.08.05 | 98307 | | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2019 | UN | 43,00 | | 49,34 | | 2.121,62 | | 0,19 % |
| 10.08.06 | IP0180 | | C. Própria | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 | M | 40,00 | | 35,20 | | 1.408,00 | | 0,12 % |
| 10.08.07 | 98297 | | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2019 | M | 2.089,60 | | 6,74 | | 14.083,90 | | 1,24 % |
| 10.08.08 | IP0182 | | C. Própria | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6 | UND | 9,00 | | 9,15 | | 82,35 | | 0,01 % |
| 10.08.09 | LEV006 | | C. Própria | CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO P/ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 | | 145,83 | | 291,66 | | 0,03 % |
| 10.08.10 | LEV007 | | C. Própria | CAIXA DE PASSAGEM 50 X 50 CM, EM PVC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 239,99 | | 239,99 | | 0,02 % |
| 10.08.11 | LOG004 | | C. Própria | IDENTIFICAÇÃO TOMADA PATCH PANEL | UND | 43,00 | | 0,63 | | 27,09 | | 0,00 % |
| 10.08.12 | LOG005 | | C. Própria | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSÃO DE 3,00 M (VERDE) | UND | 43,00 | | 128,79 | | 5.537,97 | | 0,49 % |
| 10.08.13 | LOG008 | | C. Própria | CERTIFICAÇÃO DE REDE CAT 6 INCLUINDO COLOCAÇÃO TERMINAIS RJ 45 | UND | 43,00 | | 82,23 | | 3.535,89 | | 0,31 % |
| 10.08.15 | LOG010 | | C. Própria | KIT RODIZIO PARA RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 647,18 | | 647,18 | | 0,06 % |
| 10.08.16 | LOG011 | | C. Própria | CAIXA PARA TELEFONE 60 X 60 PADRÃO TELEBRÁS COM FUNDO DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 | | 306,78 | | 613,56 | | 0,05 % |
| 10.08.17 | LOG012 | | C. Própria | RACK DE PISO 32 US FECHADO COM LATERAIS E FUNDO DESMONTÁCEIS, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 3.399,49 | | 3.399,49 | | 0,30 % |
| 10.08.18 | LOG013 | | C. Própria | DIO B48 - MODULO BASICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 1.013,39 | | 1.013,39 | | 0,09 % |
| 10.08.19 | LOG015 | | C. Própria | KIT DIO SM 02F LC-UPC D0.9 FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 275,77 | | 275,77 | | 0,02 % |
| 10.08.20 | LOG016 | | C. Própria | KIT BANDEJA DE EMENDA 12F FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 205,52 | | 205,52 | | 0,02 % |
| 10.08.21 | LOG017 | | C. Própria | KIT 3x PLACAS LGX 08 POS LC/SC PLASTICO FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 180,70 | | 180,70 | | 0,02 % |
| 10.08.22 | LOG018 | | C. Própria | KIT DIO B48 DE ANCORAGEM E ACOMODAÇÃO FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 133,37 | | 133,37 | | 0,01 % |
| 10.08.23 | LOG019 | | C. Própria | NOBREAK NEW ORION PREMIUM 1000 E BI-AUT S 115V 4T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 812,65 | | 812,65 | | 0,07 % |
| 10.08.24 | LOG020 | | C. Própria | KIT MOVIMENTAÇÃO S/ TRAVA LIGHT 3/8 WOMER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 173,32 | | 173,32 | | 0,02 % |
| 10.08.25 | LOG021 | | C. Própria | RÉGUA DE TOMADAS 08POS 19" PADRÃO NBR14136 10A WOMER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 165,24 | | 165,24 | | 0,01 % |
| 10.08.26 | LOG022 | | C. Própria | ESPELHO PLANO 2P - GLOSSY - BRANCO 4X2 FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 24,94 | | 24,94 | | 0,00 % |
| 10.08.27 | LOG023 | | C. Própria | PATCH CORD U/UTP CAT.6 LSZH 3.0M AZ FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 43,00 | | 99,27 | | 4.268,61 | | 0,38 % |
| 10.08.28 | LOG024 | | C. Própria | PATCH PANEL 24 PSC MODULAR MULTILAN CAT.6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 | | 1.212,37 | | 2.424,74 | | 0,21 % |
| 10.08.29 | LOG025 | | C. Própria | GUIA DE CABOS 19" 1U x 50MM C/ KIT PORCA DE GAIOLA WOMER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4,00 | | 37,61 | | 150,44 | | 0,01 % |
| 10.08.30 | LOG026 | | C. Própria | VOICE PAINEL 30 PORTAS CAT 3 FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 790,96 | | 790,96 | | 0,07 % |
| **11** |  | |  | **ACESSIBILIDADE** |  |  | |  | | **14.974,94** | | **1,32 %** |
| 11.01 | 102513 | | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF\_05/2021 | m² | 0,96 | | 58,97 | | 56,61 | | 0,00 % |
| 11.02 | CM00276 | | C. Própria | STC (SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO, FONTE EM BRAILE, EM CHAPA METÁLICA, NA COR ALUMÍNIO NATURAL, DIMENSÃO DE 3X10 CM). | UND | 10,00 | | 23,35 | | 233,50 | | 0,02 % |
| 11.03 | CM00277 | | C. Própria | SINALIZAÇÃO VISUAL FOTOLUMINESCENTE OU RETROILUMINADO DOS DEGRAUS, COM 7cm DE COMPRIMENTO X 3cm DE LARGURA | UND | 12,00 | | 12,04 | | 144,48 | | 0,01 % |
| 11.04 | IP0151 | | C. Própria | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO | m² | 13,34 | | 153,42 | | 2.046,62 | | 0,18 % |
| 11.05 | IP0152 | | C. Própria | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO, REJUNTADO | m² | 2,71 | | 814,62 | | 2.207,62 | | 0,19 % |
| 11.06 | IP0153 | | C. Própria | MAPA TATIL / RELEVO EM ACRÍLICO 70 X 50 CM, COM PEDESTAL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA | UND | 1,00 | | 3.309,72 | | 3.309,72 | | 0,29 % |
| 11.07 | IP0154 | | C. Própria | PLACA UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE (ADESIVO) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 238,15 | | 238,15 | | 0,02 % |
| 11.08 | IP0155 | | C. Própria | PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 20X8CM - USO SINALIZ. DE PORTAS DIVERSAS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 14,00 | | 86,51 | | 1.211,14 | | 0,11 % |
| 11.09 | IP0156 | | C. Própria | PLACA TÁTIL ACRÍLICO 20X20CM - USO SINALIZ. DE PORTAS DIVERSAS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 14,00 | | 197,11 | | 2.759,54 | | 0,24 % |
| 11.10 | IP0157 | | C. Própria | PLACA EM ALUMÍNIO 50 x 70 cm PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE - "ESTACIONAMENTO RESERVADO", COM POSTE 2,10M – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 789,03 | | 789,03 | | 0,07 % |
| 11.11 | IP0158 | | C. Própria | PLACA EM ALUMÍNIO 50 x 70 cm PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA IDOSO - "ESTACIONAMENTO RESERVADO", COM POSTE 2,10M – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | 789,03 | | 789,03 | | 0,07 % |
| 11.12 | IP0196 | | C. Própria | ALARME BANHEIRO PARA DEFICIENTE - COM FIO PLUS (NBR 9050) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3,00 | | 396,50 | | 1.189,50 | | 0,10 % |
| **12** |  | |  | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** |  |  | |  | | **12.174,22** | | **1,07 %** |
| **12.01** |  | |  | **TRATAMENTO DE FISSURAS** |  |  | |  | | **844,00** | | **0,07 %** |
| 12.01.01 | 87879 | | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022 | m² | 0,22 | | 5,84 | | 1,28 | | 0,00 % |
| 12.01.02 | 97631 | | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | m² | 0,22 | | 4,17 | | 0,91 | | 0,00 % |
| 12.01.03 | IP0028 | | C. Própria | MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM | m² | 0,22 | | 55,97 | | 12,31 | | 0,00 % |
| 12.01.04 | IP0159 | | C. Própria | APLICAÇÃO DE TELA FIX LARGURA 15CM. PARA TRINCAS E JUNTAS | M | 35,00 | | 23,70 | | 829,50 | | 0,07 % |
| **12.02** |  | |  | **TRATAMENTO DE FISSURAS APERTO PAREDE - INTERNO** |  |  | |  | | **1.007,08** | | **0,09 %** |
| 12.02.01 | IP0038 | | C. Própria | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER - UTILIZANDO ARGAMASSA EXPANSIVA | M | 55,64 | | 9,05 | | 503,54 | | 0,04 % |
| 12.02.02 | IP0160 | | C. Própria | RASGO PARA RECUPERAÇÃO DE APERTO EM PAREDES | M | 55,64 | | 9,05 | | 503,54 | | 0,04 % |
| **12.03** |  | |  | **JUNTAS DILATAÇÃO FACHADA** |  |  | |  | | **10.053,95** | | **0,89 %** |
| 12.03.01 | 98575 | | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF\_06/2018 | M | 72,18 | | 139,29 | | 10.053,95 | | 0,89 % |
| **12.04** |  | |  | **COMPLEMENTAÇÃO DE VERGAS INSTALADAS SOBRE PORTAS E OU JANELAS** |  |  | |  | | **269,19** | | **0,02 %** |
| 12.04.01 | IP0197 | | C. Própria | COMPLEMENTAÇÃO DE VERGAS EM ALVENARIAS UTILIZANDO GRAUTE - INCLUINDO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMADURA E FORMA | M | 3,00 | | 89,73 | | 269,19 | | 0,02 % |
| **13** |  | |  | **DIVERSOS** |  |  | |  | | **20.194,45** | | **1,78 %** |
| 13.01 | IP0163 | | C. Própria | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEADO | UND | 3,00 | | 52,51 | | 157,53 | | 0,01 % |
| 13.02 | IP0164 | | C. Própria | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 347,75 | | 0,89 | | 309,49 | | 0,03 % |
| 13.03 | IP0165 | | C. Própria | LIMPEZA FINAL DAS ÁREAS INTERNAS | m² | 249,85 | | 3,41 | | 851,98 | | 0,08 % |
| 13.04 | IP0166 | | C. Própria | DESMOBILIZAÇÃO | UND | 1,00 | | 3.582,05 | | 3.582,05 | | 0,32 % |
| 13.05 | IP0167 | | C. Própria | DOCUMENTAÇÃO FINAL - AS BUILT PROJETO + MEMORIAL | UND | 1,00 | | 660,89 | | 660,89 | | 0,06 % |
| 13.06 | IP0168 | | C. Própria | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - POR ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA - INCLUINDO EMISSÃO DE CERTIFICADOS | UND | 24,00 | | 19,48 | | 467,52 | | 0,04 % |
| 13.07 | IP0169 | | C. Própria | LIMPEZA E TESTES DAS REDES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS | M | 70,00 | | 3,56 | | 249,20 | | 0,02 % |
| 13.08 | IP0183 | | C. Própria | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 20MM, FIXADAS COM PARAFUSO PROLONGADOR. MEDINDO 1.00X0.50M, ADESIVADA | UND | 1,00 | | 3.729,51 | | 3.729,51 | | 0,33 % |
| 13.09 | IP0191 | | C. Própria | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM MDF, COM GAVETEIRO E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA (INCLUSO FERRAGENS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1,28 | | 6.612,02 | | 8.463,38 | | 0,75 % |
| 13.10 | IP0219 | | C. Própria | REVISÃO DO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA ESQUADRIA | m² | 32,52 | | 52,98 | | 1.722,90 | | 0,15 % |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  |  | **Total do BDI** | | | | **1.135.054,99** | | **100,00%** |